多普勒胎心听诊仪

有显示屏，可显示当前测量胎心率值及电池电量；
采用5号或7号干电池，并配置正常使用所需充电电池及充电器
可外放胎心音，声音清晰洪亮，可快捷调节音量，也可通过3.5mm音频口输出胎心音。
测量范围:	50-240bpm；
测量误差:	≤±3bpm；
[bookmark: _GoBack]综合灵敏度:	≥90dB；
输出超声功率	lob≤10mW/cm2；
探头工作频率	3MHz±10%；

