便携式电动吸引器

极限负压值：≥-0.08MPa(600mmHg)
负压调节范围：-0.01Mpa(75mmHg)～极限负压值
抽气速率：≥20L/min
贮液瓶：≥1000mL（PC塑料），具有溢流保护装置
电源：交流100V-240V,50/60Hz，DC 12V
[bookmark: _GoBack]输入功率：110VA
噪声：≤65dB(A)
电池工作时间：≥30分钟

产品附件：

一次性吸痰管
保险丝
吸引软导管
过滤器
车用点烟器插头
电源适配器
手开关
电线组件

