投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：ETYN2024004
四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
（眼科设备一批采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表

1.1综合报价表：
	序号
	项目名称
	产品名称
	注册证名称（如不涉及请打“/”）
	规格型号
	生产厂家全名
	单位
	单价

(万元)
	数量
	最高限价
（万元）
	总价

(万元)
	质保期
	到货期

	1
	眼科设备一批
	数码裂隙灯显微镜
	
	
	
	
	
	1
	8
	
	___年
	合同签订后__个工作日内

	2
	
	眼底照相机
	
	
	
	
	
	1
	25
	
	
	

	3
	
	同视机
	
	
	
	
	
	1
	6
	
	
	

	4
	
	头戴式手术放大镜
	
	
	
	
	
	1
	8
	
	
	

	5
	
	前置镜
	
	
	
	
	
	2
	0.8（2台）
	
	
	

	6
	
	房角镜
	
	
	
	
	
	1
	0.4
	
	
	

	7
	
	三面镜
	
	
	
	
	
	1
	0.5
	
	
	

	8
	
	激光镜
	
	
	
	
	
	1
	0.4
	
	
	

	9
	
	三棱镜组镜
	
	
	
	
	
	1
	0.5
	
	
	

	总计：    ¥     大写：人民币****元整


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。

（2）产品名称及规格型应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。
（3）以上产品必须全部提供。
关于质保期后维保价格的投标人承诺函
投标人承诺：免费质保期届满后，医院可自行选择是否购买我公司提供的维保服务。若医院愿意继续购买，每年维保（全包维保服务）价格不得高于本次投标总金额的        %/年，最终以医院采购价格结果为准。 
供应商名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期：XXXX。
1.2设备配置清单（单台配置）每个产品的都需单独列出
	产品
名称
	序号
	产品名称
	型号
	生产厂家
	单位
	数量

	A
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注：

（1）配置清单即中标供应商交货时提交医院方验收清单。
（2）列出所有设备完整配置清单，如未列出者，视为供应商终身免费提供。


	产品
名称
	序号
	产品名称
	型号
	生产厂家
	单位
	数量

	B
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注：

（1）配置清单即中标供应商交货时提交医院方验收清单。
（2）列出所有设备完整配置清单，如未列出者，视为供应商终身免费提供。


1.3 设备维修配件报价表（若涉及则填写，不涉及可空缺）每个产品的都需单独列出
产品A
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	单价

（元）
	更换后质保期

（年）
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）若医院未购买设备质保期后的全保服务，按此维修配件报价进行单次维修。
（2）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。
（3）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品运输费、税费等。


产品B
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	单价

（元）
	更换后质保期

（年）
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）若医院未购买设备质保期后的全保服务，按此维修配件报价进行单次维修。
（2）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。
（3）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品运输费、税费等。


1.4设备耗材报价表（若涉及则填写，不涉及可空缺）每个产品的都需单独列出
产品A
	序号
	产品名称
	注册证名称/注册证编号
	型号
	包装规格
	单位
	单价

(元)
	生产厂家
	四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）列出所有设备相关耗材报价，如未列出者，视为供应商终身免费提供。

（2）耗材指配套设备使用的，一次性消耗或快速消耗的物品。

（3）若没有耗材则注明无耗材。

（4）如果属于快速消耗的物品，请注明建议使用期限或使用次数。

（5）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。

（6）允许同时列明原厂耗材及可匹配的国产耗材。

（7）若投标标价高于该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购价的按平台采购价执行。


产品B
	序号
	产品名称
	注册证名称/注册证编号
	型号
	包装规格
	单位
	单价

(元)
	生产厂家
	四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）列出所有设备相关耗材报价，如未列出者，视为供应商终身免费提供。

（2）耗材指配套设备使用的，一次性消耗或快速消耗的物品。

（3）若没有耗材则注明无耗材。

（4）如果属于快速消耗的物品，请注明建议使用期限或使用次数。

（5）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。

（6）允许同时列明原厂耗材及可匹配的国产耗材。

（7）若投标标价高于该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购价的按平台采购价执行。


二、技术参数响应表
数码裂隙灯显微镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	国产产品
	
	

	2
	用途、适用范围：
以不同等照明方法、角度，结合显微目镜的不同放大倍率，可以对眼前节、后节不同层次进行清楚观察，为眼科疾病的诊疗提供有力的帮助；加装数码相机，能固定病理证据，为医疗安全提供保障，为科研教学提供素材。
	
	

	3
	显微镜类型及倍率：上光源平行夹角式（伽利略型）；
	
	

	*4
	目镜：12.5X，显微镜总倍率：6X（或6.5X或6.4X）、10X、16X、25.6X（或25X）、40X 
	
	

	*5
	数码图像采集方式：采用高清单反相机，像素≧1800万
	
	

	6
	配置角膜同步闪光照相装置
	
	

	7
	配置同轴背景光照明补偿系统
	
	

	8
	配置工作站及配套裂隙灯图像软件：要求设备原厂原装，有中国省级信息产业部门登记认证。
	
	

	9
	具有自动图像优化系统；
	
	

	10
	具有自动曝光系统；
	
	

	11
	改变倍率形式：转鼓式；
	
	

	12
	裂隙照明：无级调光；
	
	

	13
	裂隙角度：0 °~180°可旋转；
	
	

	14
	裂隙倾角：5°、10°、15°、20°；
	
	

	15
	光斑直径：需包含φ14 、φ 10、φ5、φ2、φ1 φ0.2mm，或无极连续调整；
	
	

	16
	滤色片：至少有无色片、减光片、无赤片、钴蓝片；
	
	


眼底照相机

	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	用途、适用范围：可用于眼底疾病的快速、无创检查，为治疗方案的制定提供依据、证据；为教学、科研提供素材。
	
	

	3
	一、主机光学系统

1. 视场角度：≥45°

2. 工作距离：≥42mm  拍摄类型：需包含免散瞳彩照，散瞳彩照
3. 辅助定位功能：双圆点
4. 拍照主光源系统：LED光源系统
5. 光亮度调节：无极调节
6. 固视灯：内置11点LED固视灯+外置固视灯、均为绿色
7. 瞳孔切换模式：具有老年人、儿童等瞳孔专用模式
8. 最小拍摄瞳孔直径固视灯≤3.3mm
9. 额托上下调节方式：旋钮转轮
10. 仪器异动：主机光学体可实现上下、左右摆动
	
	

	4
	二、图像采集系统：

1、数码采集形式：外置单反相机

2、采集像素：≥2400万像素
3、图像传输连接方式：USB连接传输

	
	

	5
	三、软件系统：

1.
操作系统：中文操作系统

2.
人机界面：电脑主屏和主机副屏双屏幕均需面对操作者，可实现眼底红外实时监控画面，拍摄预览画面及相机参数设置画面同时显示。
	
	

	6
	四、打印系统：

报告输出装置1套
	
	


同视机

	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	国产产品
	
	

	2
	用途、适用范围：

可对患有斜视、复视等病人的双眼视觉功能进行各种检查和治疗；诊疗结合，具备同视机、融合机、立体机、红闪、后像等功能。
	
	

	3
	同视机放大倍率：1.65x
	
	

	4
	视场直径：≥56mm
	
	

	5
	红光波长：=640nm
	
	

	6
	左右镜筒可饶竖轴转动：汇合50°,发散40°
	
	

	7
	左右镜筒可饶横轴转动：±30°
	
	

	8
	左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△
	
	

	9
	微调集合发散各：±20°
	
	

	10
	瞳距调节范围：45~75mm
	
	

	11
	后像灯光：对称设计LED灯光
	
	

	12
	刷子调节：50-100转/分钟
	
	

	13
	闪烁装置：手动或自动两种
	
	

	14
	自动闪烁频率：调节范围30-300次/分,10档
	
	

	15
	自动闪烁范围(每圈)：1/4开3/4关,1/2点开1/2关,3/4开1/4关
	
	

	16
	自动闪烁装置：左右同时开关,左右交替开关
	
	

	17
	左右可一开一关
	
	

	18
	一个开,另一个关
	
	

	19
	一个开或关,另一个可同时开或关
	
	

	20
	配备自动升降台
	
	


头戴式手术放大镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于眼科眼眶、眼整形以及斜弱视手术；
	
	

	3
	视野清晰、边缘无变形，光路经过激光精准校准，手术中长久使用不会产生眩晕；
	
	

	4
	放大倍率≥2.5倍；
	
	

	*5
	镜头的安装条采用仿生曲线设计，杜绝了其它产品因采用直线结构造成斜视的可能性，同时增加舒适度；
	
	

	6
	镜头可以翻转，根据需要随时进入或移出视野，方便术中操作；
	
	

	*7
	多重铰链设计，便于根据需要灵活调整镜头与术者双眼距离；
	
	

	*8
	镜架式或头带式两种固定方式可选；头带的头围和深度可调；
	
	

	9
	瞳距双侧可调，50-70 mm；
	
	

	10
	分体式设计，镜头、镜架根据需要自由组合，便于后期维护；
	
	

	11
	具备LED头灯，冷色温，高亮度，节能耐用。
	
	

	12
	该设备配置应包含：放大镜、镜框以及医用头灯；
	
	


前置镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于眼科门诊检查，可以配合眼科裂隙灯显微镜做眼底检查。
	
	

	3
	视野：103°/124°；
	
	

	4
	放大倍率：不小于0.72X；
	
	

	5
	激光点：不大于：1.39X；
	
	

	6
	工作距离：不超过5mm。
	
	

	7
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒；
	
	


房角镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于眼科门诊检，可以配合眼科裂隙灯显微镜做前房角检查；
	
	

	3
	镜头采用全玻璃设计；
	
	

	4
	视场：4*64°；
	
	

	5
	四面镜，可一次观察四面房角；
	
	

	6
	图像放大倍率：1.5X。
	
	

	7
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒
	
	


三面镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于眼科门诊检查，可以配合眼科裂隙灯显微镜使用，检查前房角、中远周边以及后极部
	
	

	3
	镜头采用全玻璃设计，可获得前房角、中远周边和后极部视图；
	
	

	4
	视场：60°/66°/76°；
	
	

	5
	图像放大倍率：1.06X。
	
	

	6
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒；
	
	


三面镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于眼科门诊检查，可以配合眼科裂隙灯显微镜使用，检查前房角、中远周边以及后极部
	
	

	3
	镜头采用全玻璃设计，可获得前房角、中远周边和后极部视图；
	
	

	4
	视场：60°/66°/76°；
	
	

	5
	图像放大倍率：1.06X。
	
	

	6
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒；
	
	


激光镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	进口产品
	
	

	2
	该设备主要用于配合眼底激光设备，做眼底激光治疗。
	
	

	3
	视场：160°/165°；
	
	

	4
	图像放大倍数：0.5X；
	
	

	5
	激光点：2.0X；
	
	

	6
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒；
	
	


三楼镜组镜
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	国产产品
	
	

	2
	该设备主要用于各种斜视诊断检查使用
	
	

	3
	由18块分离无色光学玻璃棱镜组成；
	
	

	4
	棱镜度分别为：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，15，20，25，30，40，50，60，80；
	
	

	5
	串状三棱镜由水平和垂直两根棱镜条组成；
	
	

	6
	该设备配置应包含：镜头以及镜盒；
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料

（3）需注明证明材料对应页。
三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交付时间：按照医院合同签订时间要求，未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付本项目合同货款总价的0.5‰的违约金，延期30日，医院有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
	
	

	2
	交付地点：医院指定的地点
	
	

	3
	付款方式：

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

医院方在货到验收合格，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：

①中标供应商为中小微企业:30日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。

②中标供应商为非中小微企业:60日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。

不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。
	
	

	4
	保密：双方均同意对合同执行期间对方提供的资料信息以及履行合同过程中获知的技术信息、财务信息、患者信息及其他未公开信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由违约方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、调查费等）。
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	验收方案

1、 中标供应商将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标供应商承担。医院方验收合格前中标供应商负责本项目相关产品的安全；凡因包装、运输及储存不当造成货品损失的，由中标供应商全部负责。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。同时中标供应商必须清理设备外包装等垃圾，由此产生的费用由中标供应商承担。
2、 中标供应商所交的设备不符合合同约定的，医院有权要求中标供应商达到合同要求，并且中标供应商需向医院支付合同总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

3、开箱验收时必须有医院使用科室、医学装备部和中标供应商代表在场，按合同点货。

4、中标供应商需提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划痕、无碰撞痕迹、产权清晰。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准，中标供应商应按医院要求的时间内补充和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，交付、验收期限不顺延。

5、中标供应商负责仪器的安装调试，正常运行后并负责出具安装报告，报告上应有医院使用科室、医学装备部、中标供应商代表的签字。

6、中标供应商负责对医院技术人员进行技术培训（可多次培训），并出具培训报告，由医院被培训的人员签字和中标供应商代表签字;中标供应商将安装验收报告、培训报告、合格证或报关单（仅限于进口设备）交医院医学装备部后视为验收合格。（培训费用包含在报价内）

7、中标供应商应配合因医院科室变动、医院搬迁等造成的设备使用地址搬动。
8、未尽事项以医院装备部《验收依据审核制度》、《设备安装、验收制度》解释为准。
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	售后服务：
1、 从设备安装调试验收合格之日起计算，整机免费质保期:  1  年（不在整机质保范围内的明细，需要在合同中明确;如未明确视为均在质保范围内）。

2、 质保期内，中标供应商对设备质量出现问题的设备承诺三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商承担。如设备中标供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，无法满足正常使用的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
3、在质保期内，若中标供应商接到医院方维保、报修通知后4小时内未响应，每延迟1小时，中标供应商将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金；延迟达10小时的，医院有权委托第三方进行维保，由此产生的全部费用由中标供应商承担；如中标供应商2次出现未响应的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
4、质保需提供原厂质保，提供生产厂家授权函或国内总代承诺函（仅限于进口设备）。

5、项目中涉及的软件，需提供终身软件维护服务，包括升级，开放接口等，其费用包含在报价中。
	
	


评分标准
设备类
	评价项目
	投标价格
	技术要求
响应情况
	售后服务
方案情况
	投标供应商业绩
	制造厂商
综合情况

	项目分值
	30
	45
	10
	5
	10

	评价标准
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

	根据投标文件中技术要求响应情况进行计算。
1） 不设置星号参数的，根据参数条数平均分配分值，每有一条不满足按分配分值扣分，扣完为止，分值保留到小数点后两位。
2） 设置星号参数的，星号参数一条5分，其余参数根据条数平均分配剩余分值。每有一条不满足按分配分值扣分，扣完为止，分值保留到小数点后两位。
	根据售后服务计划安排是否合理，技术培训计划，设备使用年限、保修期限，维修响应时间，维修维保费是否合理等进行综合分析比较评分。排名第一的得10分，排名第二得5分，排名第三得1分，其他不得分。
	投标供应商三年之内有同类业绩的，1个得1分，满分5分。
	从产品的市场占有率，是否具备完整的生产检测设备，从设备配置的完整性、科学性进行综合对比，排名第一得10分，排名第二得5分，排名第三得1分，其他不得分。

	备注
	1.采购需求应明确国产或者进口，原则上二者不同时竞标；
2.售后服务方案和制造厂商综合情况排名可并列。


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力, 具备营业执照。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）
七、知情承诺

	序号
	相关要求
	是否知情（请填写“是”或者“否”）

	1
	投标人条件
	

	2
	投标纪律
	

	3
	投标文件格式要求
	


八、实质性承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、如果有《政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的，将在投标文件中全面如实反映。

三、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我方承诺，我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现供应商弄虚作假，经验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

六、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX    

日    期：XXXX

九、资质证明（正本需要）
9.1营业执照副本（包含供应商及生产商）

9.2与本项目相关的证件、证书及实验报告等

9.3服务相关的资质证明文件
十、授权书（正本需要）

10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
10.2 投标人的法定代表人授权（附法定代表人及授权代表人身份证复印件）
