	序号
	设备名称
	设备图片
	功能

	1
	水质自动采样器
	[image: 自动水质采样器]
	定时抽样、存样、采样

	2
	曝气风机2台
	[image: 鼓风机]
	通过吹气来提供污水池中的氧气

	3
	自动投药机2台
	[image: 自动投药机]
	自动投放次氯酸钠到消毒池

	4
	污水处理控制台
	[image: 泵站控制台]
	当水泵运行一定时间后 ( 时间可自由设定 ) ，自动切换到下一台水泵工作

	5
	氨氮在线监测仪
	[image: 氨氮在线监测仪]
	测定水样中的氨氮值

	6
	在线余氯测定仪
	[image: 余氯在线监测仪]
	监测余氯数据

	7
	环保数采仪
	[image: 数采仪]
	上传在线监测设备数据到环保自动监控系统

	8
	COD自动监测仪
	[image: COD在线监测仪]
	测定水样中的COD值

	9
	PH在线监测仪
	
[image: PH值在线监测仪]
	监测PH数据

	10
	流量计
	[image: 流量计]
	监测流量数据

	11
	SS浊度检测仪
	[image: SS悬浮物]
	

	12
	污水池废气消毒净化装置2台
	[image: 废气处置装置]
	用于废气处置据

	13
	中控台
	[image: 中控台]
	用于实时监控

	14
	手动打捞格栅池
	[image: 格栅井]
	打捞格栅井杂质

	14
	叠螺式污泥脱水机
	[image: 叠螺式污泥脱水机]
	打捞污泥

	15
	巴歇尔流量槽
	[image: 86a78640dd8a9a907c672e21edb4157]
	

	16
	发热门诊废水预处理装置
	[image: 发热门诊预处理装置]
	

	17
	检验科废水酸碱中和装置
	[image: 酸碱中和装置]
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