附件 3
	污水站涉及的设备配件明细表（包含但不限于以下设备材料）

	序号
	名称
	数量
	单价
	规格

	1
	污水提升泵
	台
	
	1.名称：调节池污水提升泵
2.参数：变频控制，N=3.0kw,
U=380V,Q=40m3/h,H=13m,,材质铸铁。
具有缺相、过热、过载保护，可自行切 断电源保护电机，带防水接口

	2
	变频器
	台
	
	参数：N=7.5KW,U=380V；N=3KW,U=380V

	3
	液位控制器
	个
	
	测量范围：0~5m监测精度小于 等于0.3%,工作命：≥100000,控制范
围：≥0.2m, 

	4
	潜水搅拌器
	台
	
	N=2.2kw,U=380V,材质：叶轮 304不锈钢，叶轮直径320mm,叶轮转速 740r/min

	5
	罗茨风机
	台
	
	N=7.5kw,U=380V,流量
Q=,5.18m³/min,P=0.4Kgf/cm2

	6
	污泥分离泵 
	台
	
	N=2.2kw,U=380V,Q=15m3/h
H=20m,材质铸铁。具有缺相、过热、过 载保护，可自行切断电源保护电机，带 防水接口

	7
	回流泵
	台
	
	N=3.0kw,U=380V,Q=40m3/h
H=13m,,材质铸铁

	8
	自动消毒装置
	台
	
	SYWC-1000型，采用集成全自动 控制面板

	9
	螺杆泵
	台
	
	N=2.2kw,U=380V,Q=0-2m³/h, P=1.2Mpa

	10
	叠螺污泥脱水机
	台
	
	N=4.0kw,U=380V,DS标准处理
量：0~10m³/h,含PAM加药系统，带控制 箱

	11
	玻璃钢成品巴歇尔槽
	台
	
	3#玻璃钢成品巴歇尔槽，流量 范围：0.77~32.1L/S;玻璃钢材质

	12
	SS浊度检测仪
	台
	
	

	13
	流量在线监测仪
	台
	
	

	14
	余氯检测仪
	台
	
	

	15
	数据采集仪
	台
	
	

	16
	排风机
	台
	
	

	17
	就地控制柜
	台
	
	

	18
	电视
	台
	
	

	19
	视频监控
	套
	
	

	20
	PLC模块、模组
	套
	
	

	21
	触摸显示屏
	台
	
	

	22
	PH计
	台
	
	

	23
	PH计探头
	个
	
	

	24
	PH流通杯
	个
	
	

	25
	废气处理装置更换
	套
	
	

	26
	废气处理装置电机更换
	台
	
	

	27
	废气处理装置灯管、活性炭更换
	套
	
	

	28
	曝气系统更换
	套
	 
	

	29
	流量计探头
	个
	
	

	30
	计算机主机更换
	台
	
	

	31
	计算机主板、CPU维修
	台
	
	

	32
	计算机主板小配件更换
	台
	
	

	33
	好氧组合填料
	
	
	

	34
	弹性填料支架
	套
	
	

	35
	斜管填料
	套
	
	

	36
	斜管填料支架
	套
	
	

	37
	控制箱（箱体）
	台
	

	

	38
	手动蝶阀PPR DN100
	个
	
	

	39
	手动蝶阀PPR DN160
	个
	
	

	40
	手动蝶阀PPR DN200
	个
	
	

	41
	动力配电箱 AN1
	台
	
	

	42
	照明配电箱
	台
	
	

	43
	COD在线监测仪
	台
	
	

	44
	COD在线监测仪PLC主编程器
	个
	
	

	45
	COD在线监测仪PLC通信模块
	个
	
	

	46
	COD在线监测仪A/D转换模块
	个
	
	

	47
	COD在线监测仪显示屏
	个
	
	

	48
	COD在线监测仪A21模块
	个
	
	

	49
	COD在线监测仪PLC电池
	个
	
	

	50
	COD在线监测仪PLC连线
	个
	
	

	51
	COD在线监测仪开关电源24v
	个
	
	

	52
	COD在线监测仪热电偶
	个
	
	

	53
	COD在线监测仪温度变送器
	个
	
	

	54
	COD在线监测仪综合电路板
	个
	
	

	55
	COD在线监测仪蠕动泵
	个
	
	

	56
	COD在线监测仪蠕动泵电机
	个
	
	

	57
	COD在线监测仪蠕动泵驱动器
	个
	
	

	58
	COD在线监测仪计量光源系统
	个
	
	

	59
	COD在线监测仪测量光源系统
	个
	
	

	60
	COD在线监测仪加热器
	个
	
	

	61
	COD在线监测仪多通阀
	个
	
	

	62
	COD在线监测仪多项阀电机
	个
	
	

	63
	水质自动采样器
	台
	
	

	64
	水质自动采样器电源
	个
	
	

	65
	水质自动采样器控制系统
	个
	
	

	66
	水质自动采样器显示屏
	个
	
	

	67
	水质自动采样器蠕动泵
	个
	
	

	68
	氨氮在线监测仪
	台
	
	

	69
	氨氮在线监测仪PLC主编程器
	个
	
	

	70
	氨氮在线监测仪PLC通信模块
	个
	
	

	71
	氨氮在线监测仪A/D转换模块
	个
	
	

	72
	氨氮在线监测仪显示屏
	个
	
	

	73
	氨氮在线监测仪A21模块
	个
	
	

	74
	氨氮在线监测仪PLC电池
	个
	
	

	75
	氨氮在线监测仪PLC连线
	个
	
	

	76
	氨氮在线监测仪开关电源24v
	个
	
	

	77
	氨氮在线监测仪热电偶
	个
	
	

	78
	氨氮在线监测仪温度变送器
	个
	
	

	79
	氨氮在线监测仪综合电路板
	个
	
	

	80
	氨氮在线监测仪蠕动泵
	个
	
	

	81
	氨氮在线监测仪蠕动泵电机
	个
	
	

	82
	氨氮在线监测仪蠕动泵驱动器
	个
	
	

	83
	氨氮在线监测仪计量光源系统
	个
	
	

	84
	氨氮在线监测仪测量光源系统
	个
	
	

	85
	氨氮在线监测仪加热器
	个
	
	

	86
	氨氮在线监测仪多通阀
	个
	
	

	87
	氨氮在线监测仪多项阀电机
	个
	
	

	88
	空开
	个
	
	

	89
	接触器
	个
	
	

	90
	继电器
	个
	
	

	91
	风机皮带
	个
	
	

	92
	UPS
	个
	
	

	93
	控制触摸屏
	个
	
	

	94
	取样潜水泵
	个
	
	

	95
	电机
	个
	
	N=3.0kw～5.0kw

	96
	灯管
	个
	
	


备注：所有更换的材料或设备需满足环保及医院使用规范和要求

