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注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、报价表
	微型消防站物资报价表

	序号
	产品名称
	投标产品名称
	项目限价（元）
	数量
	单位
	规格型号
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

	1
	水枪
	
	40000
	2
	支
	
	
	
	

	2
	水带
	
	
	400
	米
	
	
	
	

	3
	分水器、消火栓扳手
	
	
	2
	套
	
	
	
	

	4
	强光照明灯
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	5
	手持对讲机
	
	
	2
	台
	
	
	
	

	6
	消防斧
	
	
	2
	把
	
	
	
	

	7
	铁铤
	
	
	2
	把
	
	
	
	

	8
	消防头盔
	
	
	4
	顶
	
	
	
	

	9
	消防员灭火防护服
	
	
	4
	套
	
	
	
	

	10
	消防手套
	
	
	4
	副
	
	
	
	

	11
	消防安全腰带
	
	
	4
	根
	
	
	
	

	12
	消防员灭火防护靴
	
	
	4
	双
	
	
	
	

	13
	消防轻型安全绳
	
	
	2
	根
	
	
	
	

	14
	消防腰斧
	
	
	4
	把
	
	
	
	

	15
	消防过滤式综合防毒面具
	
	
	6
	个
	
	
	
	

	16
	手提式干粉
	
	
	10
	个
	
	
	
	

	17
	微型消防站柜体
	
	
	4
	个
	
	
	
	

	18
	大声公
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	19
	移车器
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	20
	新能源汽车灭火毯
	
	
	6
	个
	
	
	
	

	21
	断线钳
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	22
	铁锤
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	23
	撬棒
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	24
	总计
	
	


报价说明：

1.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用（包含所有运输、保险、装卸、拆除、安装、验收、税费等费用）。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.报价总计金额高于限价40000元视为无效报价。
二、技术参数响应表

	序号
	技术需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	水枪：

★1.符合 GB 8181-2005《消防水枪》标准要求；

2.枪体材质 YL102；

3.接扣型式和材质：KY65/YL102；

4.流量：7.5×（1±8%）L/s 。
	
	

	2
	水带：

★1.符合GB6246-2011《消防水带》要求；

2.织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤；

3.水带与内扣接口绑扎完好带接头
	
	

	3
	分水器、消火栓扳手：

1.分水器：

（1）分水器主要装置于水带干线上，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带；

（2）进水口： 接口型式：内扣式、卡式 、KY65；

（3）出水口： 接口型式：内扣式、卡式 、KY65×2；

（4）公称压力：≥1.5MPa；

（5）开启力：≤150N。

2.消火栓扳手：

（1）铸钢材质，消火栓扳手表面需涂大红醇磁漆，套筒壁厚应均匀，内外表面不应有裂纹和影响使用性能的斑疤等缺陷；

（2）质量：≥2kg，扳手总长度：≥400mm。
	
	

	4
	强光照明灯：

★1.灯具需符合现行国家标准中的要求。
2.外壳需采用高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力，具有防水、防爆、防静电等功能。
3.防水等级应达到≥IP65，能在恶劣的气候环境下使用。
4.采用无记忆锂离子电池，有强光，工作光，爆闪功能，带有电量提示功能。
5.应具有过充过放短路保护功能，可手提和肩跨。
6.高能锂电池由不少于4组电池组成，电池的额定电压≥10V ，额定的容量≥3000mAh，使用寿命≥1000次，充电时间≤8小时。
7.光源采用LED光源，功率为3×3W，强光光通量≥500Im，强光状态下连续工作时间≥8小时，工作光连续工作时间≥16小时，频闪32小时，光源使用寿命需达到100000小时以上。
8.灯具加装具有倾斜感应报警功能，单机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当灯具静止状态30S不动后盖指示灯换为频闪，作为呼救信号功能和人体脉搏跳动检测作用，用以方位警示和人员互动。
9.应急灯重量：≤1kg。
10.强光平均值≥1500 LX，最小值≥1300 LX，弱光平均值≥650LX，最小值≥500 LX，连续稳定工作时间强光≥300min，弱光≥600min。
	
	

	5
	手持对讲机：

1.通用性能：频率范围：UHF:100-600MHZ；信道数量：32CH；信道间隔：25kHz/12.5kHz；电压：7.4VDC；电池：1600mAh；

2.接收指标：音频输出功率：≧1000mW；频率稳定度±2.5ppm。
	
	

	6
	消防斧：

1.总长≥810cm，重量≤1.5kg。

2.斧头材质：金属材质，斧刃硬度：（48-56)HRC，

3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。
	
	

	7
	铁铤：

1.铁铤材质：高碳钢；长度：≥60CM

2.铁铤两端宽不低于50mm，硬度HRC33-40。具有起、撬等功能。
	
	

	8
	消防头盔：

★1.技术性能符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求；

2.帽壳材质为聚酰胺材料，缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚醚酰亚胺，披肩材质为反射型隔热复合材料，帽壳为一次性注塑成型；
3.冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3650N；辐射热预处理，最大冲击力≤3600N；低温预处理，最大冲击力≤3510N；浸水预处理，最大冲击力≤3500N；
4.耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触；
5.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象；
6.阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤28mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象；
7.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1mA；
8.下颏带抗拉强度：延伸长度≥18mm；
9.侧向刚性：帽壳最大变形≤39mm，卸载后变形≤9mm，帽壳无碎片脱落；
10.面罩光学性能：面罩透光率≥65%（浅色）；
11.披肩防水性能：耐静水压≥17kPa；
12.视野：左、右水平视野≥100°；
13.每顶头盔需单独配有一个头灯支架，型号规格、生产厂的名称、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。
	
	

	9
	消防员灭火防护服：

★1.技术性能符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；

2.整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：≥30.5；

3.整套衣服重量：≤1.9KG；

4.阻燃性能：外层损毁长度（经向≤30mm、纬向≤30mm）；

5.断裂强力：外层（经向≥1380N、纬向≥1035N）；舒适层（经向≥455N、纬向≥485N）；

6.外层撕破强力：经向≥235N、纬向≥170N；

7.热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层尺寸变化率≤1％、防水透气层尺寸变化率

≤2％、隔热层尺寸变化率≤1％；

8.反光标志带阻燃性能：试验后，反光材料表面无碳化、 脱落现象。

9. 接缝断裂强力：外层经向≥1195N、纬向≥720N。

10.样式17款
	
	

	10
	消防手套：

★1.技术性能符合XF7-2004《消防手套》标准要求；

2.由外层、防水层、隔热层、衬里组成，由明暗线缝制一体，五指分开式，穿戴方便，手套在清洗时不出现内外分层现象。

整体热防护性能(TPP)≥34(cal/c㎡)。

手套外层经、纬向续燃时间0s，经、纬向阴燃时间0s，经、纬向损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象； 
手套隔热层经、纬向续燃时间0s，经、纬向阴燃时间0s，经、纬向损毁长度≤36mm，无熔融、滴落现象； 手套衬里无熔融、滴落现象。
	
	

	11
	消防安全腰带：

★1.技术性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求；

2.安全腰带的织带为一整根无接缝，结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成；

3.织带宽度（70±1）mm；织带厚度（2.8±0.2）mm；金属 拉环厚度（6.0±0.3）mm；正立方向静拉力≥13kN。
	
	

	12
	消防员灭火防护靴：

★1.技术性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求；

2.具备防刺、防滑、耐热、防砸等；

3.抗穿刺性能（N）≥1500;

4.电绝缘性能击穿电压（V）≥5000；

5.隔热性能（℃）≤13；

6.抗辐射热渗透性能（℃）≤7。
	
	

	13
	消防轻型安全绳：

★1.技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.安全绳直径≥8mm，安全绳为连续结构，主承重部分由涤纶包芯绳，表面无任何机械损伤现象，整绳 粗细均匀，结构一致；

3.安全绳长度 20m±1m；整条安全绳采用对位 -间位芳纶材料制成；每条绳绳头应做防散处理； 

4.安全绳直径为 12.5mm（±0.1m）； 
5.破断强度应≥41 kN；最小破断强度（指定试验） ≥28 kN 
6.延伸率≥1%；
7.经 205℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不应出现融熔、焦化现象； 
8.安全绳一端与安全钩连接，连接处平滑，做防散处理，连接处抗拉强度≥20KN
抗滑移性能≤5mm
	
	

	14
	消防腰斧：

★1.技术性能符合 XF 630-2023《消防腰斧》标准要求；

2.具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木质材料、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能；具有绝缘性能，可在救援现场等各种特殊场合救援使用；斧体采用性能不低于 3CR13 不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶；

3.腰斧全长满足 285 ± 2.5mm ；斧头长满足 160 ± 2.5mm ；

4.斧头厚：10 ± 1mm ；平刃宽：56 ± 1.5mm ；

5.刃部硬度≥55HRC；

6.腰斧质量≤1kg；

抗冲击性能：各刃部经 5Kg 的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤；
	
	

	15
	消防过滤式综合防毒面具：

★1.符合标准GB21976.7-2012规定
2.抗机械碰撞及环境变化性能,呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化，应具有足够的稳定性，不应有裂纹、爆开、破碎等导致失效的损坏;
3.额定防护时间：≥30min。
	
	

	16
	手提式干粉灭火器：

1.灭火剂剂量5±0.08KG

2.水压试验压力：≥2.1MPA

3.驱动气体：氮气

4.灭火级别和灭火种类：2A 55B CE

5.5公斤型号
	
	

	17
	微型消防站柜体：

1.采用优质冷轧钢板制作；箱体表面有微型消防站字样；

2.规格1800mm×1200mm×400mm±5%。钢板厚度≥1.0mm；

3.参考图片如下：[image: image1.png]



	
	

	18
	大声公：

1.功率≥50W，具备报警功能。
	
	

	19
	移车器：

1.液压式铝合金款

2.额定负载≥4吨
3.适用于轮胎23寸及以下车辆
4.轮子为万向轮
	
	

	20
	新能源汽车灭火毯：

1.尺寸：6米*9米

2.产品材质：玻璃纤维

3.阻燃等级：A级，阻燃熔点1100℃，隔氧灭火
	
	

	21
	断线钳：

1.硬度（剪刃口）≥50HRC
2.剪柄耐电压 5000V。绝缘≥380V
3.全长≥600mm，钳头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感淬火，连臂一侧螺栓调节间隙。
4.可剪断直径 8mm以下电线、钢筋(普通圆钢)等，可绝缘操作。
5.重量≥2.2kg
6.钳口最大开口≥25mm
	
	

	22
	铁锤：

1.一体式防震带弹性八角锤

2.材质：45#钢

3.规格：14p
	
	

	23
	撬棒：

1.六角钢1米起钉器，直径20mm

2.材质：高碳钢


	
	


注：本章的技术参数及性能指标要求中，带“★”的要求为实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交付时间：合同签订生效后15日内。
	
	

	2
	交付地点：眉山市托育服务综合指导中心，眉山市东坡区彭寿街与齐通路东一段交叉口正北方向150米左右。
	
	

	3
	付款方式：

全部货物交货安装完毕并经甲方验收合格后，采购人在收到中标供应商提供的合法有效完整的增值税发票后15个工作日内，通过银行转账支付合同金额（含税）。

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知甲方。
	
	

	4
	验收方案：

1、中标供应商将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标供应商承担。医院方验收合格前中标供应商负责本项目相关产品的安全；凡因包装、运输及储存不当造成货品损失的，由中标供应商全部负责。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。同时中标供应商必须清理设备外包装等垃圾，由此产生的费用由中标供应商承担。

2、中标供应商所交的设备不符合合同约定的，医院有权要求中标供应商达到合同要求，并且中标供应商需向医院支付合同总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

3、开箱验收时必须有采购需求部门、安全保卫部和中标供应商代表在场，按合同点货。

4、中标供应商需提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划痕、无碰撞痕迹、产权清晰。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准，中标供应商应按医院要求的时间内补充和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，交付、验收期限不顺延。

5、中标供应商负责货物、仪器的安装调试，正常运行后并负责出具安装报告，报告上应有采购需求部门、安全保卫部和中标供应商代表的签字。

6、中标供应商将安装验收报告、合格证或报关单（仅限于进口设备）、消防产品认证证书、消防产品检验报告交安全保卫部后视为验收合格。
	
	

	5
	其他要求：
1.质量保修期内产品出现质量问题（人为损坏除外），由成交供应商负责免费维修或更换。供应商自接到采购人通知起1小时内响应，7日内处理。

2.质量保修期：产品质保期内。 

3.本次采购若涉及3C强制性认证或其他强制性要求的产品，供应商所有涉及产品均满足相关强制性要求。

4.供应商应提供供应货物的产品合格证书、产品供货清单、产品技术手册等技术文件，以便了解产品的性能、使用方法、维护保养等信息。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；具备营业执照；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	在经营活动中没有重大违法记录；
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	7
	具备经营消防器械相关资质。
	
	


五、服务方案（根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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