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一、项目基本情况及报价
1.1 项目基本情况
	项目编号
	项目名称
	子项目名称
	服务对象
	预算金额

（万元/年）

	ET2025060+FY2025095
	安防系统维护项目
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）安防系统维护项目
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
	10

	
	
	眉山市妇幼保健院安防系统维护项目
	眉山市妇幼保健院
	10


1.2 项目简介
安全防范系统主要包括以下几个子系统：

视频监控系统：全数字化的视频监控系统，宇视摄像头共计1097个（不含净化区域内监控系统6套），可监控存储90天。

一键报警系统：共有270处报警点位，霍尼韦尔品牌。

巡更系统：包括巡更巡检器（巡更棒）15个，点位86个，兰德华品牌。

停车系统：道闸六进六出，车位689个，立方品牌。

1.3 报价表
	序号
	名称
	最高限价
	服务期限
	报价
	备注

	1
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）安防系统维护项目
	10万元
	1年
	
	

	2
	眉山市妇幼保健院安防系统维护项目
	10万元
	1年
	
	


报价说明：1.本次报价高于项目限价的报价为无效报价。
2.本项目中标人将分别与2位服务对象签订合同，各自独立执行履约验收及费用支付。

3.两个单位报价请保持一致。
4.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用（包含供应商全部成本、管理费、利润、税金等相关费用）。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

二、技术参数响应表

	序号
	甲方服务需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	设备设施维护服务内容及要求 

1、根据点位及系统配置，完成前期遗留故障排查及整改，保证安防系统正常运行，或将恢复正常运行。

2、维保内容包括线路维护、中心设备维护、存储设备维护、及摄像机以及各项相关的辅助设备维护。

3、视频信号、防盗报警线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

4、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

5、系统前端摄像机、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

6、安防系统主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、12路输出综合显示控制设备、拼接屏图像画面的切换、轮巡，报警设备的点位的电子地图测试。

8、安防系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等

9、各个系统（视频监控、一键报警、巡更系统、停车系统）每个前端点位与设备的布线测试，包括开、短路、异位、连通性测试，保证每个信息点都能通畅使用。

10、系统运行管理是安防系统维护管理工作的核心。它主要是监测安防系统运行中的状态，并进行记录和分析，及时处理安防系统运行过程中的问题，完成故障线路测试以及解决软件故障问题等维护工作。

11、如院方业务发展需要新增监控点位，成交供应商应提供10个（含10个）符合院方要求的监控点位所需设备并且保证新增设备与现有系统保持兼容性，能够无缝对接。
	
	

	2
	维保工作内容

（一）总体维保工作

结合安防系统和设备的使用情况，有计划地组织维护检修工作，以保证系统处于良好质量的状态。主要包括编制维护检修计划，具体组织维修实施，监督检查以保证维修质量并如期完成，按时进行维护工作记录和统计等工作。同时按照保卫部要求进行巡检、抽检，包括对线路做总体检查，并对发现的问题立即进行解决、线路查修等。巡检结果或建议，以任务单的形式提交给安全保卫部指定负责人。检查内容包括设备的外面检查、线路测试、功能检查、响应时间检查的。在故障响应时间内检查我院反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证安防系统正常运行，设备正常使用。

（二）维保工作要求

1、对容易老化的水晶头、电源接头、电源、线缆接头等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助我院职工设定检测各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3、每季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查消控室机房通风、散热、净尘、供电等设施。

4、维护检修工作完成后根据国家、行业相关规范及业主要求汇总检查结果，并提供专业建议，提交相关表格给保卫部指定负责人签字确认。

（三）维保工作条件

中标公司负责保障各个系统的正常运行及维保工作的及时顺利进行，具备相应的维护条件，做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、检测仪器齐。

1、备件齐

安防系统维护必须建立相应的备品备件库，主要配备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、报警按钮以及易损件等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时利用备件进行更换，损坏的设备更换后替换备件上线工作，备件返回备件库。

2、配件齐

配件主要是设备配套单元设备，如：电源、水晶头、开关电源、光纤跳线、网络跳线等。在维保过程中大幅缩短故障处理时间。

3、工具齐

做到维修及时，工具的使用必不可少，配置常用的维修工具，如：钳子、螺丝刀、电烙铁等，根据需求随时添置。

4、检测仪器齐

要做到维修及时，检测仪器的使用必不可少，配置常用的检测工具，如：万用表、测电笔、寻线仪、测线仪等，根据需求随时添置。
	
	

	3
	维保工作方式

（一）全面排查系统

中标公司与我院签订维保合同后，需对我方现场进行详细检查维护：

主要内容包括：

1.
设备机房环境。

2.
设备运行环境。

3.
所有设备的安装位置、运行情况。

4.
线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5.
线路所有接口、所有摄像头、接线柱线路接点是否牢固。

6.
监控摄像机图像画面的切换、轮巡情况。

7.
软件使用情况、软件升级情况。

8.
系统数据备份情况。

（二）巡检服务

日巡检查

每日上午8.00点至下午18.00点，1名维保人员到达维保现场，对各安防系统设施设备进行巡检查，发现各类问题及时处理；每次维保后均填写维保记录及处理完成时间双方签字。

周检

1、视频监控系统

每周检查一次信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修人员以保证及时处理。

通过每周的小检查，重点巡检和图像质量检查，对出现的故障及时进行维修更换。

2、一键报警系统

根据一键报警系统各设备的使用说明，每周现场检查其各类设备的安装及运行情况，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，能够正常运行。

对容易老化的设备部件每周一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换，如探头等。

报警按钮位置是否移动，报警按钮固定符合设计要求，确认引起误报的障碍物。

 3、巡更系统

每周对巡更信息钮、感应式巡检器、通讯座、巡更管理软件、控制电脑等设备进行全面检查，一旦发现老化现象及时更换。

4、停车系统

每周对挡车器、车牌识别与电子显示套件机、视频车位检测终端、网络控制器、取车查询终端、单向区域屏、双向区域屏、三向区域屏等设备以及对网络线路进行全面检查，一旦发现线路故障或设备老化现象及时更换。

5、安防综合信息管理

对长时间工作的监控设备每月维护一次，如存储设备长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免存储设备工作不正常。

每周由设备责任人检查录像设备的录像效果，必须保证录像设备工作正常，录像效果清晰。如检查发现录像效果模糊、不全等现象必须查明原因，采取相关的措施，做好记录并向上级汇报。

管理主机感染计算机病毒时应杀毒、升级。

以上保养维修情况应在《设备设施保养检修记录表》上予以记录。

每周对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据保卫部需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

提供每周一次的信息服务：每月第一个工作日，将上周抢修、维修、维护、保养、巡检等记录表以文档的形式报送保卫部监控系统负责人。 

月检

1、视频监控系统

每月由设备责任人检查视网络接口，以保证连接牢固，每次做完这项工作后必须对线路进行整理以保证线路的畅顺、整齐、规范。

每一个月检查一次信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修人员以保证及时处理。

通过每个月的小检查，重点巡检和图像质量检查，对出现的故障及时进行维修。

2、一键报警系统

根据报警系统各设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患，协助我院保卫部设定使用级别等各种数据，确保设备各项功能良好，能够正常运行。

对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换，如探头等。

探测器位置是否移动，探测器固定符合设计要求，确认引起误报的障碍物。

测试一键报警按钮，确保报警系统工作正常。

3、巡更系统

每月对巡更信息钮、感应式巡检器、通讯座、巡更管理软件、控制电脑等设备进行全面检查测试，发现老化现象应及时更换。

4、停车系统

每月对挡车器、车牌识别与电子显示套件机、视频车位检测终端、网络控制器、取车查询终端、单向区域屏、双向区域屏、三向区域屏等设备以及对网络线路进行全面检查，一旦发现线路故障或设备老化现象及时更换。

5、安防综合信息管理

对长时间工作的监控设备每月维护一次，如存储设备长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免存储设备工作不正常。

每月由设备责任人检查录像设备的录像效果，必须保证录像设备工作正常，录像效果清晰。如检查发现录像效果模糊、不全等现象必须查明原因，采取相关的措施，做好记录并向上级汇报。

管理主机感染计算机病毒时应杀毒、升级。

以上保养维修情况应在《设备设施保养检修记录表》上予以记录。

每月对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据保卫部需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

提供每月一次的信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养、巡检等记录表以文档的形式报送保卫部监控系统负责人。

季检

1、视频监控系统

每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对有灰尘摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

根据监控系统各设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助保卫部设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

对容易老化的监控设备部件每季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、如摄像头等；

对易吸尘部分每季度清理一次，如拼接屏暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在拼接屏表面，影响画面的清晰度，要擦拭拼接屏，校对拼接屏的颜色及亮度；

对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御；

每季度对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每季度一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据保卫部需求进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等；

加强维护人员安全施工培训，在维护实施过程中做到人员安全、设备安全，在道路上施工时，用醒目的施工围栏对施工区域进行隔离，避免因施工造成对第三方的伤害。

2、一键报警系统

每季度对一键报警按钮、地址模块、报警主机进行清扫除尘，线路松动的应进行紧固，对文字标识等有短缺的及时补换。

对所有红外线防盗系统各组成部分进行报警测试，确保系统功能有效。测试一键报警按钮，确保报警系统工作正常。

3、巡更系统

每季度对巡更信息钮、感应式巡检器、通讯座、巡更管理软件、控制电脑等设备进行全面检查测试，发现老化现象应及时更换。

4、停车系统

每季度对挡车器、车牌识别与电子显示套件机、视频车位检测终端、网络控制器、取车查询终端、单向区域屏、双向区域屏、三向区域屏等设备以及对网络线路进行全面检查，一旦发现线路故障或设备老化现象及时更换。

5、安防信息综合管理

每季度检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

年检

1、视频监控系统

立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，造成油漆脱落，出现锈铁。影响了美观，减少了使用寿命。对立杆、机柜，每年进行一次油漆。平时在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，及时油漆。

对户外摄像机及防雷系统进行全面检修。检测防雷地阻，必要的时候重新做防雷处理。

对传输线路和电源线路进行全面检查，对于裸露的管线进行修复。

监控软件检测：对监控软件升级，对监控数据备份。

2、一键报警系统

每年系统检查报警主机和全部探测器、一键报警，确认工作正常，报警事件记录确认。

检查是否有失效或者不灵敏的探头，如有必要进行更换。

确保报警主机及联动装置有效。

3、巡更系统

每年对巡更信息钮、感应式巡检器、通讯座、巡更管理软件、控制电脑等设备进行全面检查测试，发现老化现象应及时更换。

4、停车系统

每年对挡车器、车牌识别与电子显示套件机、视频车位检测终端、网络控制器、取车查询终端、单向区域屏、双向区域屏、三向区域屏等设备以及对网络线路进行全面检查，一旦发现线路故障或设备老化现象及时更换。

5、安防信息综合管理

对监控系统及设备的运行情况进行一年以来的监控效果，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。 

对全年的存储设备数据及日志进行检查，对硬盘磁道及存储空间进行检查，必要的时候更换硬盘。

对安防综合监控软件进行必要的升级。

将年度抢修、维修、维护、保养、巡检等记录表以文档的形式报送保卫部安防系统负责人。

（三）服务要求

1、在接到弱电系统故障通知后响应时间在15分钟内到达现场，简单故障更换材料在4小时内解决故障。

2、按要求定时对各系统设施巡检，并出具巡查报告单交由甲方代表签字确认。

3、提出各系统检修及安全性建议。

4、每季度及年末对所有系统设施进行大检一次。

5、维保期内成交供应商应保证所有系统前端和后端设备以及线路在维保期内正常运行，期间所产生的人工费和设备维修及更换费用，由成交供应商自行承担。

6、成交供应商须保证更换的设备与现有系统保持兼容性，能够无缝对接。

7、现场踏勘

7.1踏勘方式：自行踏勘

7.2需现场探勘的供应商现场自行踏勘时可联系业主，联系人：周洪宇，联系电话：15123156711。

（四）验收要求：提交维保记录，完成全部维保服务工作内容，零缺陷。

维修和更换设备技术要求：

1、对维保范围内的设备和材料进行维护。

2、维保期内供应商须提供以下备品备件(包括但不限于）并不低于以下技术要求（费用包含在报价内）
序 号
主要设备名称
维修或更换后的设备必须满足的技术要求
1
半球网络摄像机
最大图像尺寸：1920 × 1080
传感器类型：1/2.9" Progressive Scan CMOS
主码流：25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480,)
最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F2.0，AGC ON）
镜头　：2.8mm：水平：105.12 ；垂直：59.13；对角：120.6
4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31
图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
调整角度：水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360°
宽动态范围：数字宽动态
快门：1/25 ~ 1/100,000 s
日夜转换模式：ICR红外滤片式
图像增强：背光补偿, 3D数字降噪
SVC编码：H.264,H.265 
H.265编码类型：Main Profile
H.264编码类型：Main Profile/High Profile
主码流视频压缩标准：H.265;H.264
子码流压缩标准：H.265;H.264
视频压缩码率：256Kbps ~ 4 Mbps
通用功能：防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖
智能报警：高温报警、差温报警
异常侦测：网线断, IP地址冲突, 非法登录
WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出
支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ
功耗：≤6.5W
最远补光距离：30
配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 
安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 
感温方式：热敏电阻
高温报警：支持
报警指示灯：红色：报警
绿色：正常运行
黄色：故障
测温精度：±3°（在无风恒温环境，上电1小时） 
屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域
远程消音：支持 
音频接口：1个内置麦克风
通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电源：DC 12V
POE:IEEE802.3af,CLASS 3
使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)
执行标准：Q/HKD 006-2019     
防护等级：IP66 
2
筒型网络摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°
6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°
8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°
12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达50 m 
最大图像尺寸：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持Smart264/Smart265 
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
防护：IP66 
3
海螺半球网络摄像机
最大图像尺寸：1920 × 1080
传感器类型：1/2.9" Progressive Scan CMOS
主码流：25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480,)
最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F2.0，AGC ON）
镜头　：2.8mm：水平：105.12 ；垂直：59.13；对角：120.6
4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31
图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
调整角度：水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360°
宽动态范围：数字宽动态
快门：1/25 ~ 1/100,000 s
日夜转换模式：ICR红外滤片式
图像增强：背光补偿, 3D数字降噪
SVC编码：H.264,H.265 
H.265编码类型：Main Profile
H.264编码类型：Main Profile/High Profile
主码流视频压缩标准：H.265;H.264
子码流压缩标准：H.265;H.264
视频压缩码率：256Kbps ~ 4 Mbps
通用功能：防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖
智能报警：高温报警、差温报警
异常侦测：网线断, IP地址冲突, 非法登录
WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出
支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ
功耗：≤6.5W
最远补光距离：30
配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 
安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 
感温方式：热敏电阻
高温报警：支持
报警指示灯：红色：报警
绿色：正常运行
黄色：故障
测温精度：±3°（在无风恒温环境，上电1小时） 
屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域
远程消音：支持 
音频接口：1个内置麦克风
通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电源：DC 12V
POE:IEEE802.3af,CLASS 3
使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)    
4
球型网络摄像机
传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态：支持真宽动态 
焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 
视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）
 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 
对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 
补光灯类型：红外补光
补光灯距离：150 m 
水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 
供电方式：DC36V
电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）
工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%
恢复出厂设置：支持
除雾：加热玻璃除雾
防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
5
监控级硬盘4T
4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM
单硬盘支持多达32个摄像头的高清流
高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧
24×7全天候高效稳定运行
年度工作负载等级为180TB/年
MTBF可达1,000,000小时
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
6
监控级硬盘6T
6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM
单硬盘支持多达32个摄像头的高清流
高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧
24×7全天候高效稳定运行
年度工作负载等级为180TB/年
MTBF可达1,000,000小时
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
7
蓄电池
充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）
8
感应式巡检器
1、全新智能型巡更巡检系统，外壳采用高强度军工级聚碳酸酯材料双色注塑高级工艺，美观大方的同时，更坚固、更耐用！RFID智能无线射频识别技术，电路设计增加了独有的智能自检功能，不死机；高亮度LED照明，防雨、防水。
2、强光照明：欧司朗LED强光手电照明；
3、磁吸接口：磁吸通讯/充电更便捷、更耐用；
4、自动感应：无需按键，RFID自动感应读卡；读卡距离：125K 3-5cm
5、振动提示：在嘈杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功；
6、防止破坏：摔机警报提示，杜绝人为破坏；
7、数据安全：先进Flash存储技术，数据不会丢失；
8、防护等级：IP68；温度范围：-20℃-+85℃；内存：4万条；尺寸：13*4.5*2.3cm
9
8口交换机
8口千兆二层非网管型交换机
机架式
提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
1个千兆SFP光口
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
全千兆网络设计
10
24口交换机
提供24个千兆电口和2个千兆光口
交换容量：56 Gbps
包转发率：41.67 Mpps
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准
11
8口POE交换机
提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量 20 Gbps
包转发率 14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率 30 W
整机最大供电功率 110 W
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
12
24口POE交换机
提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口
交换容量：52 Gbps
包转发率：38.69 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：225W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
浪涌防护：6 KV
13
辅材
包含网线、F-六类4对数字通信电缆、4芯单模光缆、电源线等常用辅材按需备货
3、在接到系统故障通知后响应时间在15分钟内到达现场，简单故障更换材料在4小时内解决故障；非工作时间接到通知后20分钟内到达现场。

4、每月至少对各系统设施巡检一次，并出具每月、每季度、每年的巡查汇总报告交由采购人代表签字确认，重要系统每周巡检一次并记录。

5、每月对各系统进行不定期评估，并及时提出各系统检修及安全性建议。

6、供应商须派驻一名常驻技术维护人员（持低压电工证），正常工作时间，每天早上8点至下午6点，着制式工作服上岗，技术人员驻场期间服从医院管理科室的工作安排；遇工作需要临时增加技术人员时，供应商按要求增加技术人员。派驻的所有工作人员的全部相关费用由供应商承担。

7、每季度及年末对所有系统设施进行大检一次。

8、维保期内供应商应保证所有系统前端和后端设备以及线路在维保期内正常运行，期间所产生的人工费和设备维修及更换费用，由供应商承担。

9、供应商保证更换的设备与现有系统保持兼容性，能够无缝对接。

10、供应商应配备相关维保专用设备设施，配备安全生产相关设备并进行安全培训，在维保期间, 因供应商自身原因出现安全事故由供应商自行承担相关责任。

11、在维保期间供应商应保障监控系统的网络安全，并承担相关的安全责任。

12、验收要求：提交维保记录，全部完成服务工作内容，零缺陷。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	履约地点：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）、眉山市妇幼保健院
	
	

	2
	服务期限：1年，自2026年1月1日至2026年12月31日。
	
	

	3
	付款方式：合同签订后且收到供应商完税发票后10个工作日内支付合同总金额的50%，服务期满后，经考核合格且收到供应商完税发票后10个工作日内支付合同总金额的50%。
	
	

	4
	所有更换材料和设备须经医院管理部门签字确认后方可入场使用。
	
	

	5
	供应商须派驻一名常驻技术维护人员，正常工作时间，每天早上8点至下午6点在现场驻守，着制式工作服。技术人员驻场期间服从医院管理科室的工作安排。遇重大活动或重要安保时，按需进行派驻。
	
	

	6
	成交供应商应配备相关维保专用设备设施，配备安全生产相关设备并进行安全培训，在维保期间，因供应商自身原因出现安全事故由成交供应商自行承担相关责任。
	
	

	7
	在维保期间成交供应商应保障监控系统的网络安全，并承担相关的安全责任。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉。
	
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	
	

	7
	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。
	
	

	8
	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法
本项目采用最低评标价法进行评标。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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