投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FY2025110
眉山市妇幼保健院

（人脸识别系统采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、项目基本信息

（一）项目基本情况及报价

1.1项目基本情况

根据现场查勘后，一共设计实施15个AI人脸识别监控点位：其中地下室5个电梯间一共9个监控点位（详细点位见图纸）；地面各个大门口一共6个监控点位（详细点位见图纸）。按照以上点位设计，能实现对进入医院通道的人员进行覆盖和人脸监测。


[image: image1.emf]地下室监控点位图.pdf



 EMBED Package [image: image2.emf]地面监控点位图.pdf


1.2系统功能介绍
1.2.1重点人员管控

针对医院内偶发性出现的罪犯、惯偷、可疑人员等黑名单人员，可通过系统对黑名单人员人脸进行单体布控，通过前端采集设备进行人脸图片抓拍，而后传递给后端智能分析设备，进行后端人脸比对及分析，当动态抓拍解析的人脸相似度高于布控置信度时，系统自动报警。

1.2.2人脸动态布控

实现人脸动态布控任务需要用户预先设置布控任务，根据布控任务将黑名单库布控到指定的人脸摄像机上，后端服务器可以实现对抓拍的人脸图片自动进行人脸识别比对、记录，并实时推送报警信息供用户查看，提供最有价值的信息，实时性高，响应速度快。

1.2.3实时抓拍

实时抓拍可以实时显示摄像机抓拍的人脸图片和实时告警信息列表信息。实时抓拍界面呈左右分布，左边显示摄像机的实况画面，实况画面下方实时滚动更新显示人脸抓拍图片；右侧呈现人脸告警信息列表，包含黑名单实时报警、黑名单人员多次出现报警和白名单实时报警三种。

1.2.4黑名单多次出现告警

黑名单多次出现报警功能，可在大量报警信息中自动筛选出多次命中的同一个黑名单人员报警信息并予以提示。
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1.3综合报价
	项目编号
	项目名称
	总价限价（元）
	总价报价（元）
	备注

	FY2025110
	人脸识别系统
	80000
	
	


1.4分项报价

	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价限价（元）
	总价限价（元）
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	影像采集服务
（地下室）
	项
	9
	1200
	10800
	
	

	2
	影像采集服务
（地面大门口）
	项
	6
	1200
	7200
	
	

	3
	影像存储服务
	项
	10
	1800
	18000
	
	

	4
	数据传输与转发服务
	项
	15
	658
	9870
	
	

	5
	视频汇聚服务
	项
	1
	21000
	21000
	
	

	6
	集成运维服务
	项
	1
	12000
	12000
	
	


报价说明：

供应商报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

二、技术需求响应表

	序号
	技术需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1.影像采集服务
（地下室）
	1.提供半球型AI影像采集服务，支持 AI 智能识别算法与实时图像采集，适配室内外重点区域；
2.具备400万像素，1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2688*1520；
3.支持全彩采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.6最低照度：0.002lux（F1.6，AGC ON，彩色），0.001lux（F1.6，AGC ON，黑白）；
4.支持红外补光｜白光补光；补光距离：5m人脸补光、30m普通监控信噪比：56dB；
5.支持光学宽动态120dB；支持强光抑制；支持走廊模式；支持畸变矫正；支持自适应透雾；
6.支持超级265|H.265|H.264|MJPEG视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF|GB/T 28181|GA/T 1400|API等协议；
7.支持人脸检测；支持周界布防；支持混行检测；支持人数统计；支持道路监控；支持行为分析；人脸检测：最多可同时检测40个人脸目标；
8.支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；
支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；
人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；
人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；
周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；
9.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；
混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；
机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型；
人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；
人员密度检测：支持人员密度三级报警；
道路监控：支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标；
支持高低杆设置切换：高杆适用于道路卡口抓拍，低杆适用于园区出入口抓拍；
机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款；
行为分析：人员聚集｜停车检测｜徘徊检测｜快速移动
普通事件：运动检测｜遮挡检测｜声音检测｜报警输入｜报警输出
10.SD卡扩展：Micro SD插槽*1，最大支持512GB；支持SD卡断网缓存补录，内置Mic：2个；内置扬声器：1个音频输入：1入；音频输出：1出；报警输入：1入；报警输出：1出网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；串口：RS485(2线）半双工*1；加密芯片：不支持（预留可定制GB 35114-2017  A级）；
11.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af）；最大功耗：15W防护等级：IP67；
	
	

	2.影像采集服务
（地面大门口）
	1.提供筒型AI影像采集服务，支持 AI 智能识别算法与实时图像采集，适配室内外重点区域；
2.具备400万像素，1/2.7" 传感器靶面尺寸，最高分辨率2688*1520；
3.支持全彩采用定焦镜头，镜头焦距为6.0 mm，光圈大小为F1.6最低照度：0.002lux（F1.6，AGC ON，彩色），0.001lux（F1.6，AGC ON，黑白）；
4.支持红外补光｜白光补光；补光距离：5m人脸补光、30m普通监控信噪比：56dB；
5.支持光学宽动态120dB；支持强光抑制；支持走廊模式；支持畸变矫正；支持自适应透雾；
6.支持超级265|H.265|H.264|MJPEG视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF|GB/T 28181|GA/T 1400|API等协议；
7.支持人脸检测；支持周界布防；支持混行检测；支持人数统计；支持道路监控；支持行为分析；人脸检测：最多可同时检测40个人脸目标；
8.支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；
支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；
人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；
人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；
周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；
9.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；
混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；
机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型；
人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；
人员密度检测：支持人员密度三级报警；
道路监控：支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标；
支持高低杆设置切换：高杆适用于道路卡口抓拍，低杆适用于园区出入口抓拍；
机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款；
行为分析：人员聚集｜停车检测｜徘徊检测｜快速移动
普通事件：运动检测｜遮挡检测｜声音检测｜报警输入｜报警输出
10.SD卡扩展：Micro SD插槽*1，最大支持512GB；支持SD卡断网缓存补录，内置Mic：2个；内置扬声器：1个音频输入：1入；音频输出：1出；报警输入：1入；报警输出：1出网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；串口：RS485(2线）半双工*1；加密芯片：不支持（预留可定制GB 35114-2017  A级）；
11.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af）；最大功耗：15W防护等级：IP67；
	
	

	3.影像存储服务
	1.单盘≥8TB，接口≥6Gb/s，缓存≥256MB，MTBF≥100 万小时，RAID1 系统盘 + 冗余电源；
2.集群扩容，满足≥16路 4Mbps 码流存储≥90 天，AI 事件与普通录像分级存储；
3.RAID + 纠删码保护，断网续传（≥99.9%），AES128 + 加密。
	
	

	4.数据传输与转发服务
	1.支持最高≥10Gbps 接口，单节点并发转发≥200 路（4Mbps）；
2.端到端延迟≤100ms，丢包率≤0.01%，抖动≤20ms；
3.支持 TCP/UDP/RTSP/GB/T28181，链路冗余备份，AI 告警数据优先传输；
4.码率动态适配带宽，格式互转，多端分发，HTTPS 加密 + IP 白名单访问控制。
	
	

	5.视频汇聚服务
	1.支持64路IPC接入，接入带宽：512Mbps；转发带宽：512Mbps。可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；
2.支持16个SATA硬盘接口，每个接口最大支持到16TB（接入最大硬盘容量受环境温度影响）；

3.阵列模式：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60视频解码格式：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，解码能力：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 5 x 6MP@30, 6 x 6MP@25, 7 x 5MP@25, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30, 12 x 3MP@25, 16 x 1080P@30, 27 x 960P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1；
4.支持前端智能：人脸检测｜人脸比对｜车辆检测｜深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）|入梯检测｜高空抛物｜双目拼接｜枪球联动｜热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）|人数统计（人流量统计、人员密度统计）|人形检测｜视频结构化（混行检测）|智能运动检测｜道路监控，支持后端智能：人脸检测｜人脸比对｜深度周界｜视频结构化|（单个通道仅可开启一种后端智能）；
5.支持64路图片流人脸比对能力，支持48路视频流人脸比对能力；

6.支持128个人脸库，50万张人脸，支持5个车牌库，25000张车牌；

7.支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP|P2P|UPnP|NTP|DHCP|PPPoE|HTTP|HTTPS|DNS|DDNS|SNMP|SMTP|NFS|802.1x|UNP1.0|

UNP2.0|IPV6 ；

8.具备1路RCA音频输出接口，1路RCA音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）；
9.支持丰富的硬件接口，网口：4个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，USB：2个USB2.02个USB3.0，具备1个RS485接口，1个RS232接口，支持24路报警输入，8路报警输出，支持1个eSATA接口，电源输出：1个，12V电源输出，电源使用要求：AC 200～240V，工作温度：-10°C ~ + 50°C，工作湿度：10% ~ 90%（无冷凝）；
10.支持抓拍界面左右分栏，左侧显示设备实况、下方滚动人脸抓拍图，提供标准化接口，无缝对接公安视频监控平台，满足合规与协同处置需求。

11.支持人脸检测与系统告警库中人脸进行比对，比对成功进行弹窗告警和声音提示
	
	

	6.集成运维服务
	1.提供监控系统全流程集成调试及售后运维服务；
2、提供 7×24 小时技术支持上门巡检、设备维护、AI 算法升级与系统优化；
3、故障响应时间≤2 小时，全程保障系统长期稳定高效运行。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	付款方式：在项目验收合格后并收到供应商完税发票后30个工作日内，通过银行转账方式支付合同全部金额。
	
	

	2
	交付质量要求
（一）专业的施工队伍

本项目启动后，设立项目经理1名，安全员1名，工程师1名，施工员3名，材料管理员1名。

团队人员具有丰富的弱电工程管理和施工经验，尤其在视频监控项目领域业绩突出。曾实施多个类似项目从方案设计到交付验收的全流程工作，熟悉各类监控设备特性与施工工艺标准。在项目中，项目经理和工程师负责整体规划与进度把控，协调各方资源，确保项目按计划推进，及时解决施工过程中出现的技术、人员及外部协调等各类问题；安全员负责整个项目日常的安全巡检工作；施工人员均经过专业培训，具备扎实的弱电安装技能。在摄像机安装方面，熟练掌握不同类型摄像机（如枪机、球机、半球机）的安装技巧，能根据现场环境选择合适的安装方式，确保摄像机安装牢固、角度精准，满足监控视野要求，保障项目顺利实施。

（二）设备与材料检查

对所有进入施工现场的设备和材料进行检查，检查设备包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；查看设备表面是否有划痕、裂缝、污渍；核对设备型号、规格、数量是否与合同及清单一致；检查材料的外观质量，如线缆外皮是否破损、老化，接头是否牢固等。对于不符合外观要求的设备材料，应立即拍照记录，并单独存放，拒绝接收或要求供应商更换。

（三）施工过程质量控制​

施工过程中，严格按照设计方案、国家及行业的相关标准及公司制定的施工规范实施。设备安装环节，需根据摄像机的不同用途确定设备安装位置、高度及角度满足客户需求。设备安装牢固、线缆铺设整齐、无交叉、标识清晰，遵循强弱电分开布放的原则。同时为了确保施工质量，现场负责人每日提交与项目质量及进度相关的资料，如：施工影像、离场影像、基础资料等；交付经理现场检查（2天进行1次）结合公司不定期抽检的方式双重检查确保项目质量及进度，检查的主要内容包含：系统功能、设备安装、线缆布放、环境卫生、标识、工艺、进度、隐蔽工程、项目资料等，对检查发现的问题或隐患限时进行整改并要求整改人员通过照片、影像资料、书面说明等方式反馈整改结果，对整改超期或整改不到位的进行批评教育，对项目中多次出现的共性问题将对施工人员进行停岗教育并取消评优资格。

（四）安全施工​

本项目配备有专职安全管理员，负责施工现场日常安全巡查与隐患排查，针对检查中发现的安全隐患，立即下达整改通知书，明确整改责任人、措施与期限。整改完成后，安全管理员进行复查，确认隐患消除并记录存档，形成“排查－整改－复查”的闭环管理，保障安全隐患及时有效解决，为客户交付安全可靠的优质工程。

（五）系统调试​

系统搭建完成后，将进行全面的调试与测试。包括：
摄像机调试：测试摄像机夜视功能，检查红外补光设备工作状态，避免出现画面噪点过多、夜视范围不足等问题。同时，严格测试摄像机角度，确保监控画面无盲区，满足监控需求。

网络设备调试：对路由器、POE交换机、光纤收发器等网络设备，需测试其网络传输速率、丢包率等性能指标，保障视频数据稳定传输。检查设备端口连接状态，避免因端口松动、接触不良导致网络中断。此外，配置设备网络参数时，将严格按照规划方案执行，防止出现IP地址冲突等问题。

存储设备调试：检查硬盘录像机或网络存储设备的硬盘安装与初始化情况，确保硬盘工作正常、存储空间充足。设置录像存储参数，包括录像分辨率、帧率、存储周期等，根据客户需求合理配置，同时测试录像回放功能，保证视频播放流畅、无卡顿、无丢帧现象。
	
	

	3
	售后管理

本项目售后质保期为一年，维保人员由专业维护工程师实施。

项目交付后，我方将提供24小时售后维保热线，将按照严格的售后响应时间标准进行维保处理。客户通过热线电话提交服务请求后，我方客服人员将在30分钟内进行初步沟通，了解故障现象并进行分类分级，随后将工单分配至对应的技术团队。技术团队将在规定时间内到达项目现场进行故障处理，在处理故障过程中，维保人员将实时记录处理进度，并及时向客户反馈，故障解决后，由客户对服务质量进行评价，确保客户满意度。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
八、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

九、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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