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注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、项目基本信息
1.1 项目基本情况及报价
	项目编号
	项目名称
	服务对象
	预算金额
	项目限价（%）
	折扣比例（%）
	备注

	ET2026011+FY2026014
	后勤五金维修耗材供应
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
	15万元/年
	100
	
	

	
	
	眉山市妇幼保健院
	16万元/年
	
	
	


报价说明：1.本次报价高于项目限价的报价为无效报价。
2.本项目中标人将分别与2位服务对象签订合同，各自独立执行履约验收及费用支付。

3.本项目按单价折扣比例进行报价,所有报价产品统一折扣比例。
4.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用（包含供应商全部成本、管理费、利润、税金等相关费用）。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

5.本项目按照最终成交单价据实结算，成交单价=单价限价×折扣比例（最终成交单价四舍五入，保留两位小数）。

6.本项目将签订3年期合同。
二、清单

备注：填入的规格型号请不要超过17个文字或34个字符，以免发票无法开具，请确保填入的信息能正常开具发票。
	后勤五金维修耗材清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	单价限价（元）
	品牌要求
	品牌
	规格型号

	1
	10KV高压验电器
	伸缩式验电器
	支
	82.40 
	/
	
	

	2
	智能灯控开关
	规格：12路；
	个
	962.87 
	正泰
	
	

	3
	拉马
	规格：3爪，10英寸250mm，可转换为2爪
	个
	95.33 
	/
	
	

	4
	双电源自动切换开关
	5TR1 4P/125APC级
	个
	6100.00 
	西门子
	
	

	5
	双电源自动切换开关
	3KC8438-0CA22-0GA3，250A
	个
	9600.00 
	西门子
	
	

	6
	LED灯管
	功率：18W；长度：1200mm；
	支
	20.14 
	雷士
	
	

	7
	LED灯管
	功率：18W；长度：600mm；
	支
	19.34 
	雷士
	
	

	8
	LED灯架
	规格：T8型，长度1200mm
	支
	28.31 
	/
	
	

	9
	LED栅格灯架
	规格：T8型双灯，长度1200mm
	支
	43.41 
	/
	
	

	10
	LED栅格灯架
	规格：T8型三灯，尺寸：600mm*600mm
	支
	83.06 
	/
	
	

	11
	LED驱动电源
	输出：42v-68v ，600mA；
	个
	75.00 
	雷士
	
	

	12
	LED灯条
	长度：50cm；配驱动电源
	根
	43.41 
	雷士
	
	

	13
	LED灯条
	长度：120cm；配驱动电源
	根
	46.25 
	雷士
	
	

	14
	LED支架三防
	长规格：T8型双灯，长度1200mm
	套
	62.62 
	/
	
	

	15
	PPR管
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	米
	8.58 
	/
	
	

	16
	PPR管
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	米
	6.27 
	/
	
	

	17
	PPR管
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	米
	5.32 
	/
	
	

	18
	PPR截止阀
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	15.09 
	/
	
	

	19
	PPR截止阀
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	13.38 
	/
	
	

	20
	PPR截止阀
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	11.55 
	/
	
	

	21
	PPR内丝三通
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	6.27 
	/
	
	

	22
	PPR内丝三通
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	4.40 
	/
	
	

	23
	PPR内丝三通
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	2.61 
	/
	
	

	24
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	4.51 
	/
	
	

	25
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	3.99 
	/
	
	

	26
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	3.52 
	/
	
	

	27
	PPR球阀
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	4.14 
	/
	
	

	28
	PPR球阀
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	4.54 
	/
	
	

	29
	PPR球阀
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	3.11 
	/
	
	

	30
	PPR三通
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	1.68 
	/
	
	

	31
	PPR三通
	规格：直径φ25mm变φ20mm；材质：PPR
	个
	1.41 
	/
	
	

	32
	PPR三通
	规格：直径φ32mm变φ20mm；材质：PPR
	个
	2.19 
	/
	
	

	33
	PPR三通
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	1.54 
	/
	
	

	34
	PPR三通
	规格：直径φ32mm变φ25mm；材质：PPR
	个
	4.71 
	/
	
	

	35
	PPR三通
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	1.00 
	/
	
	

	36
	PPR弯头
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	0.71 
	/
	
	

	37
	PPR弯头
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	1.50 
	/
	
	

	38
	PPR弯头
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	0.80 
	/
	
	

	39
	PPR直接
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	0.97 
	/
	
	

	40
	PPR直接
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	0.66 
	/
	
	

	41
	PPR直接
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	1.00 
	/
	
	

	42
	PVC变径三通
	规格：De150mm变De100mm；材质：PVC
	个
	25.22 
	/
	
	

	43
	PVC变径三通
	规格：De100mm变De75mm；材质：PVC
	个
	10.09 
	/
	
	

	44
	PVC变径三通
	规格：De100mm变De50mm；材质：PVC
	个
	9.83 
	/
	
	

	45
	PVC变径三通
	规格：De75mm变De50mm；材质：PVC
	个
	6.11 
	/
	
	

	46
	PVC存水弯
	规格：De150mm；材质：PVC
	个
	22.62 
	/
	
	

	47
	PVC存水弯
	规格：De100mm；材质：PVC
	个
	9.99 
	/
	
	

	48
	PVC存水弯
	规格：De75mm；材质：PVC
	个
	8.41 
	/
	
	

	49
	PVC存水弯
	规格：De50mm；材质：PVC
	个
	7.29 
	/
	
	

	50
	PVC防臭地漏
	规格：直径75mm；材质：PVC
	个
	7.32 
	/
	
	

	51
	PVC防臭地漏
	规格：直径50mm；材质：PVC
	个
	6.32 
	/
	
	

	52
	PVC管
	规格：De150mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	65.00 
	/
	
	

	53
	PVC管
	规格：De75mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	30.00 
	/
	
	

	54
	PVC管
	规格：De100mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	48.00 
	/
	
	

	55
	PVC管
	规格：De50mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	6.00 
	/
	
	

	56
	PVC胶
	规格：500ml/瓶
	瓶
	12.50 
	/
	
	

	57
	PVC线槽
	材质：PVC；规格:24*14mm,白色，阻燃，每根≥3.5米
	根
	3.06 
	/
	
	

	58
	PVC线槽
	材质：PVC； 规格:39*18mm,白色，每根≥3.5米
	根
	6.00 
	/
	
	

	59
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径20mm，每根≥3.5米
	根
	2.50 
	/
	
	

	60
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径25mm，每根≥3.5米
	根
	5.76 
	/
	
	

	61
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径32mm，每根≥3.5米
	根
	10.67 
	/
	
	

	62
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径15mm，每根≥3.5米
	根
	2.00 
	/
	
	

	63
	PVC斜三通
	PVC 材质;规格：De150mm
	个
	38.38 
	/
	
	

	64
	PVC斜三通
	PVC 材质;规格：De100mm
	个
	15.84 
	/
	
	

	65
	PVC斜三通
	PVC 材质;规格：De75mm
	个
	7.47 
	/
	
	

	66
	PVC斜三通
	PVC 材质;规格：De50mm
	个
	3.69 
	/
	
	

	67
	PVC正三通
	PVC 材质;规格：De150mm
	个
	25.35 
	/
	
	

	68
	PVC正三通
	PVC 材质;规格：De100mm
	个
	9.97 
	/
	
	

	69
	PVC正三通
	PVC 材质;规格：De75mm
	个
	7.34 
	/
	
	

	70
	PVC正三通
	PVC 材质;规格：De50mm
	个
	5.40 
	/
	
	

	71
	室内木门锁芯
	适配门厚：35-50mm；带钥匙；大75锁芯
	把
	15.68 
	/
	
	

	72
	室内木门锁体
	304不锈钢，中心距：60mm；锁边距：45mm；总长180mm；锁舌距75mm;锁体长度135mm
	个
	30.00 
	/
	
	

	73
	Y型过滤器
	材质：304不锈钢，直径：32mm
	个
	156.93 
	/
	
	

	74
	Y型过滤器
	材质：304不锈钢，直径：50mm
	个
	243.02 
	/
	
	

	75
	安全抓杆
	材质：不锈钢；安装方式：打孔式
	个
	109.02 
	/
	
	

	76
	按钮开关
	一常开.一常闭.红色，AC220V
	只
	13.40 
	/
	
	

	77
	按钮开关
	一常开.一常闭.绿色，AC220V
	只
	13.40 
	/
	
	

	78
	旋钮开关
	一常开.一常闭 AC220V
	只
	55.92 
	/
	
	

	79
	暗盒修复器
	规格：86型
	个
	221.83 
	/
	
	

	80
	标件螺丝
	规格：M6X20
	套
	3.00 
	/
	
	

	81
	标件螺丝
	规格：M6X30
	套
	3.00 
	/
	
	

	82
	标件螺丝
	规格：M6X40
	套
	0.50 
	/
	
	

	83
	标件螺丝
	规格：M8X20
	套
	0.64 
	/
	
	

	84
	标件螺丝
	规格：M8X30
	套
	0.84 
	/
	
	

	85
	标件螺丝
	规格：M8X40
	套
	3.00 
	/
	
	

	86
	标件螺丝
	规格：M10X40
	套
	1.07 
	/
	
	

	87
	标件螺丝
	规格：M12X40
	套
	1.21 
	/
	
	

	88
	表弯
	规格：内牙M20*1.5，外丝4分
	根
	9.67 
	/
	
	

	89
	玻璃胶
	300ml/支，0级防霉、不易变黄、不易收缩、不易开裂、不易腐蚀、持久密封、防水防漏、绿色环保、符合国家环保要求，
	支
	20.00 
	硅宝
	
	

	90
	玻璃门地弹簧
	规格：地弹+上夹+下夹+双曲夹
	套
	521.08 
	/
	
	

	91
	剥线钳
	规格：182mm×26mm
	把
	40.35 
	/
	
	

	92
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	1186.60 
	/
	
	

	93
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	247.22 
	/
	
	

	94
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	758.49 
	/
	
	

	95
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	408.51 
	/
	
	

	96
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	333.93 
	/
	
	

	97
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	209.84 
	/
	
	

	98
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	346.20 
	/
	
	

	99
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	274.69 
	/
	
	

	100
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	228.20 
	/
	
	

	101
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	58.42 
	/
	
	

	102
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	134.70 
	/
	
	

	103
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	61.30 
	/
	
	

	104
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	98.83 
	/
	
	

	105
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	584.33 
	/
	
	

	106
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	449.33 
	/
	
	

	107
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	358.24 
	/
	
	

	108
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	229.85 
	/
	
	

	109
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：600mm
	根
	303.49 
	/
	
	

	110
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：800mm
	根
	328.03 
	/
	
	

	111
	万用表
	数字式，自动量程，带真有效值、精度0.5%
	台
	300.00 
	胜利
	
	

	112
	钳形表
	最大量程交流500A，配仪器包，表笔、电池
	只
	300.00 
	胜利
	
	

	113
	兆欧表（绝缘电阻表）
	1000V/2500V铝壳兆欧表
	台
	355.32 
	/
	
	

	114
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：1200mm
	根
	368.15 
	/
	
	

	115
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：300mm
	根
	165.66 
	/
	
	

	116
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN250
	米
	560.35 
	/
	
	

	117
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN65
	米
	251.38 
	/
	
	

	118
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN50
	米
	153.39 
	/
	
	

	119
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN40
	米
	115.25 
	/
	
	

	120
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN32
	米
	104.35 
	/
	
	

	121
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	251.57 
	/
	
	

	122
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	285.79 
	/
	
	

	123
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	345.02 
	/
	
	

	124
	不锈钢内丝三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	8.68 
	/
	
	

	125
	不锈钢外丝三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	10.52 
	/
	
	

	126
	不锈钢外丝直接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	4.70 
	/
	
	

	127
	不锈钢外丝直接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	4.42 
	/
	
	

	128
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN65
	个
	191.15 
	/
	
	

	129
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN50
	个
	191.15 
	/
	
	

	130
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN50
	个
	115.91 
	/
	
	

	131
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN32
	个
	114.03 
	/
	
	

	132
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN25
	个
	114.03 
	/
	
	

	133
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN20
	个
	114.03 
	/
	
	

	134
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN40
	个
	114.03 
	/
	
	

	135
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN40
	个
	69.75 
	/
	
	

	136
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN32
	个
	69.75 
	/
	
	

	137
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN25
	个
	69.75 
	/
	
	

	138
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN20
	个
	69.75 
	/
	
	

	139
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN15
	个
	69.75 
	/
	
	

	140
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN32
	个
	53.04 
	/
	
	

	141
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN25
	个
	53.04 
	/
	
	

	142
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN20
	个
	53.04 
	/
	
	

	143
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN15
	个
	53.04 
	/
	
	

	144
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN25
	个
	56.02 
	/
	
	

	145
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN20
	个
	56.02 
	/
	
	

	146
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN15
	个
	56.02 
	/
	
	

	147
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN20
	个
	33.74 
	/
	
	

	148
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN15
	个
	33.74 
	/
	
	

	149
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN20变DN15
	个
	33.74 
	/
	
	

	150
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN65
	个
	140.17 
	/
	
	

	151
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN50
	个
	148.67 
	/
	
	

	152
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN50
	个
	97.46 
	/
	
	

	153
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN40
	个
	97.46 
	/
	
	

	154
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN32
	个
	104.07 
	/
	
	

	155
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN40
	个
	69.99 
	/
	
	

	156
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN32
	个
	69.99 
	/
	
	

	157
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN25
	个
	70.93 
	/
	
	

	158
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN20
	个
	71.88 
	/
	
	

	159
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN32
	个
	38.32 
	/
	
	

	160
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN15
	个
	73.76 
	/
	
	

	161
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN25
	个
	38.32 
	/
	
	

	162
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN20
	个
	39.26 
	/
	
	

	163
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN15
	个
	39.26 
	/
	
	

	164
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN25
	个
	33.08 
	/
	
	

	165
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN20
	个
	33.08 
	/
	
	

	166
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN15
	个
	33.08 
	/
	
	

	167
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN20
	个
	23.47 
	/
	
	

	168
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN15
	个
	26.30 
	/
	
	

	169
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN20变DN15
	个
	21.58 
	/
	
	

	170
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	119.36 
	/
	
	

	171
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	112.61 
	/
	
	

	172
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	69.28 
	/
	
	

	173
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	65.86 
	/
	
	

	174
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	63.47 
	/
	
	

	175
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	49.81 
	/
	
	

	176
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	74.51 
	/
	
	

	177
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	65.86 
	/
	
	

	178
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	47.66 
	/
	
	

	179
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	58.46 
	/
	
	

	180
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	47.66 
	/
	
	

	181
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	49.81 
	/
	
	

	182
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	64.09 
	/
	
	

	183
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	55.50 
	/
	
	

	184
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	50.59 
	/
	
	

	185
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	48.13 
	/
	
	

	186
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	39.45 
	/
	
	

	187
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	41.29 
	/
	
	

	188
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	46.81 
	/
	
	

	189
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	48.46 
	/
	
	

	190
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	33.74 
	/
	
	

	191
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	42.94 
	/
	
	

	192
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	54.88 
	/
	
	

	193
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	62.52 
	/
	
	

	194
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	541.09 
	/
	
	

	195
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	290.74 
	/
	
	

	196
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	172.18 
	/
	
	

	197
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	47.90 
	/
	
	

	198
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	125.83 
	/
	
	

	199
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	82.59 
	/
	
	

	200
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	44.88 
	/
	
	

	201
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	30.95 
	/
	
	

	202
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	47.99 
	/
	
	

	203
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	29.48 
	/
	
	

	204
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	29.75 
	/
	
	

	205
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	50.31 
	/
	
	

	206
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	40.44 
	/
	
	

	207
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	36.76 
	/
	
	

	208
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	32.77 
	/
	
	

	209
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	25.01 
	/
	
	

	210
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	27.84 
	/
	
	

	211
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	107.80 
	/
	
	

	212
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	89.25 
	/
	
	

	213
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	46.20 
	/
	
	

	214
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	43.13 
	/
	
	

	215
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	40.37 
	/
	
	

	216
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	28.22 
	/
	
	

	217
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	27.60 
	/
	
	

	218
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	26.38 
	/
	
	

	219
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	143.86 
	/
	
	

	220
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	111.85 
	/
	
	

	221
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	49.60 
	/
	
	

	222
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	45.00 
	/
	
	

	223
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	43.69 
	/
	
	

	224
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	35.32 
	/
	
	

	225
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	29.49 
	/
	
	

	226
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	29.21 
	/
	
	

	227
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	35.67 
	/
	
	

	228
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	146.36 
	/
	
	

	229
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	128.56 
	/
	
	

	230
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	64.68 
	/
	
	

	231
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	60.03 
	/
	
	

	232
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	60.34 
	/
	
	

	233
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	67.39 
	/
	
	

	234
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	59.42 
	/
	
	

	235
	不锈钢浮球阀
	材质：不锈钢
	个
	55.33 
	/
	
	

	236
	不锈钢闸阀
	规格：DN200，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	5534.00 
	/
	
	

	237
	不锈钢闸阀
	规格：DN150，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)150；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	3389.00 
	/
	
	

	238
	不锈钢闸阀
	规格：DN100，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	2500.00 
	/
	
	

	239
	不锈钢闸阀
	规格：DN65，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	1341.36 
	/
	
	

	240
	彩钢门锁
	把手
	把
	68.19 
	/
	
	

	241
	彩钢门锁
	球形
	把
	62.06 
	/
	
	

	242
	插座
	86型暗装.5孔.10A，阻燃
	只
	15.00 
	公牛
	
	

	243
	插座
	86型暗装.3孔.16A，阻燃
	只
	16.00 
	公牛
	
	

	244
	冲击钻头
	规格：φ6mm
	只
	6.86 
	/
	
	

	245
	冲击钻头
	规格：φ8mm
	只
	7.10 
	/
	
	

	246
	冲击钻头
	规格：φ10mm
	只
	8.11 
	/
	
	

	247
	冲击钻头
	规格：φ12mm
	只
	8.23 
	/
	
	

	248
	冲击钻头
	规格：φ32mm
	只
	60.88 
	/
	
	

	249
	抽屉滑轨
	规格：10寸，二节
	付
	16.27 
	/
	
	

	250
	抽屉滑轨
	规格：12寸，二节
	付
	18.45 
	/
	
	

	251
	抽屉滑轨
	规格：14寸，二节
	付
	22.46 
	/
	
	

	252
	抽屉滑轨
	规格：16寸，二节
	付
	31.85 
	/
	
	

	253
	抽屉滑轨
	规格：20寸，二节
	付
	35.86 
	/
	
	

	254
	抽屉锁
	底座式，锁边距离16mm
	只
	6.55 
	/
	
	

	255
	呆板手
	规格：6mm到27mm，双头
	套
	150.00 
	/
	
	

	256
	地漏
	材质：304特点：防臭、防虫、排水快适用管径：50mm
	个
	20.00 
	/
	
	

	257
	地漏
	材质：304特点：防臭、防虫、排水快适用管径：75mm
	个
	23.00 
	/
	
	

	258
	灯泡
	工作电压AC220V，螺纹LED
	只
	17.17 
	/
	
	

	259
	灯泡
	工作电压DC36V 钨丝，螺纹口
	只
	20.00 
	/
	
	

	260
	电笔
	规格：100-250V 氖管式，
	只
	5.00 
	际工
	
	

	261
	电筒
	LED，照度≥2000lm，电池：≥5000mAh，type-c直充，档位：3档
	只
	65.00 
	/
	
	

	262
	堵漏剂
	规格：1kg
	公斤
	22.76 
	/
	
	

	263
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	4.00 
	/
	
	

	264
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	4.00 
	/
	
	

	265
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	6.00 
	/
	
	

	266
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	5.00 
	/
	
	

	267
	断桥门把手
	塑钢总长度210mm宽26mm
	个
	9.71 
	/
	
	

	268
	面盆下水伸缩管
	伸缩长度不低于350mm-800mm
	个
	13.00 
	/
	
	

	269
	面盆下水伸缩管
	伸缩长度不低于350mm-800mm，带翻板一体式
	个
	24.00 
	/
	
	

	270
	防盗门锁体
	防钻月牙锁芯35-50mmx通用型带钥匙
	把
	101.47 
	/
	
	

	271
	防盗门锁芯
	单独锁体，三向五舌插芯门锁
	把
	35.86 
	/
	
	

	272
	防洪沙袋
	含沙，每袋重不低于15公斤，25*70cm
	袋
	45.00 
	/
	
	

	273
	防火门不锈钢拉手
	材质：不锈钢 长度300MM-500MM
	副
	30.33 
	/
	
	

	274
	防火门锁体
	通用型
	把
	83.06 
	/
	
	

	275
	防火门锁芯
	不锈钢单开带钥匙
	个
	30.00 
	/
	
	

	276
	防火门锁芯
	不锈钢通开带钥匙
	个
	30.00 
	/
	
	

	277
	废液桶
	规格：30L，加厚耐酸碱
	个
	50.00 
	/
	
	

	278
	抽水泵浮球阀
	5米，3芯线
	只
	30.00 
	/
	
	

	279
	感应水龙头
	电源：交流，感应距离：100mm～320mm，使用环境：1~55℃，吐水口：带起泡器；供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	套
	769.50 
	九牧
	
	

	280
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	98.40 
	/
	
	

	281
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	105.15 
	/
	
	

	282
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	98.40 
	/
	
	

	283
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	96.56 
	/
	
	

	284
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	94.11 
	/
	
	

	285
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	92.27 
	/
	
	

	286
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	89.20 
	/
	
	

	287
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	86.13 
	/
	
	

	288
	钢锯
	Q195碳素钢，功能：锯铁
	把
	16.70 
	/
	
	

	289
	钢锯
	Q195碳素钢，功能：锯木
	把
	15.33 
	/
	
	

	290
	钢丝钳
	规格;6寸
	只
	18.26 
	世达
	
	

	291
	钢丝钳
	规格;7寸
	只
	20.90 
	世达
	
	

	292
	钢丝钳
	规格;8寸
	只
	23.40 
	世达
	
	

	293
	高弯水龙头
	材质：低铅铜锌合金主体、陶瓷阀芯，底座直径：50mm出水方式：冷热出水，供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	套
	248.40 
	九牧
	
	

	294
	管钳
	规格：8寸
	只
	23.87 
	世达
	
	

	295
	管钳
	规格：10寸
	只
	28.07 
	世达
	
	

	296
	管钳
	规格：12寸
	只
	32.28 
	世达
	
	

	297
	硅胶垫圈
	规格：DN250
	个
	9.81 
	/
	
	

	298
	硅胶垫圈
	规格：DN200
	个
	7.35 
	/
	
	

	299
	硅胶垫圈
	规格：DN150
	个
	6.13 
	/
	
	

	300
	硅胶垫圈
	规格：DN100
	个
	3.67 
	/
	
	

	301
	硅胶垫圈
	规格：DN65
	个
	2.44 
	/
	
	

	302
	硅胶垫圈
	规格：DN50
	个
	1.95 
	/
	
	

	303
	硅胶垫圈
	规格：DN40
	个
	1.46 
	/
	
	

	304
	硅胶垫圈
	规格：DN32
	个
	1.22 
	/
	
	

	305
	硅胶垫圈
	规格：DN25
	个
	0.97 
	/
	
	

	306
	硅胶垫圈
	规格：DN20
	个
	0.97 
	/
	
	

	307
	硅胶垫圈
	规格：DN15
	个
	0.97 
	/
	
	

	308
	合金开孔器
	规格：15mm
	只
	14.86 
	/
	
	

	309
	合金开孔器
	规格：25mm
	只
	18.12 
	/
	
	

	310
	合金开孔器
	规格：35mm
	只
	20.90 
	/
	
	

	311
	合金开孔器
	规格：45mm
	只
	24.30 
	/
	
	

	312
	合金开孔器
	规格：100mm
	只
	37.99 
	/
	
	

	313
	花洒
	五档、防堵、增压
	个
	18.63 
	/
	
	

	314
	黄蜡管
	规格：φ20mm
	根
	11.27 
	/
	
	

	315
	黄蜡管
	规格：φ16mm
	根
	9.71 
	/
	
	

	316
	黄蜡管
	规格：φ14mm
	根
	8.46 
	/
	
	

	317
	黄蜡管
	规格：φ12mm
	根
	7.33 
	/
	
	

	318
	黄蜡管
	规格：φ10mm
	根
	6.27 
	/
	
	

	319
	黄蜡管
	规格：φ8mm
	根
	4.26 
	/
	
	

	320
	黄蜡管
	规格：φ6mm
	根
	3.22 
	/
	
	

	321
	活动扳手
	规格：250，CR-V钢锻造
	把
	27.98 
	/
	
	

	322
	活动扳手
	规格：350，CR-V钢锻造
	只
	50.92 
	/
	
	

	323
	活动扳手
	规格：450，CR-V钢锻造
	把
	73.86 
	/
	
	

	324
	棘轮扳手
	14件套装
	套
	565.87 
	世达
	
	

	325
	水嘴
	优选黄铜，晶钻电镀，单出水，长度11cm
	个
	7.00 
	/
	
	

	326
	加长水嘴
	优选黄铜，晶钻电镀，单出水，长度17cm
	个
	8.98 
	/
	
	

	327
	尖嘴钳
	规格;6寸
	只
	14.83 
	世达
	
	

	328
	交流接触器
	规格：65-30-11-80
	只
	231.70 
	正泰
	
	

	329
	交流接触器
	规格：80-30-11-80
	只
	253.41 
	正泰
	
	

	330
	交流接触器
	规格：25-30-10-80
	只
	212.53 
	正泰
	
	

	331
	交流接触器
	规格：40-30-10-80
	只
	182.70 
	正泰
	
	

	332
	胶枪
	金属材质，旋转式压胶
	把
	25.34 
	/
	
	

	333
	三角阀
	材质：304，口径：标准4分
	个
	39.40 
	/
	
	

	334
	角铝
	规格：40mm*40mm
	米
	40.00 
	/
	
	

	335
	角磨机
	功率≥1000w，CQC认证，包含基础配件
	只
	200.00 
	东成
	
	

	336
	足踏延时阀
	规格：175mm×142mm材质：精铜铸造主体
	个
	250.00 
	九牧
	
	

	337
	截止阀
	不锈钢，φ20
	个
	32.00 
	/
	
	

	338
	截止阀
	不锈钢，φ25
	个
	37.00 
	/
	
	

	339
	截止阀
	不锈钢，φ32
	个
	43.00 
	/
	
	

	340
	截止阀
	PPR，φ20
	个
	12.00 
	/
	
	

	341
	截止阀
	PPR，φ25
	个
	13.00 
	/
	
	

	342
	截止阀
	PPR，φ32
	个
	15.00 
	/
	
	

	343
	金属膨胀栓
	规格：M6*100
	个
	7.19 
	/
	
	

	344
	金属膨胀栓
	规格：M8*100
	个
	8.66 
	/
	
	

	345
	金属膨胀栓
	规格：M10*100
	个
	9.71 
	/
	
	

	346
	金属膨胀栓
	规格：M12*100
	个
	10.74 
	/
	
	

	347
	卷尺
	规格：8M
	个
	13.11 
	/
	
	

	348
	卷尺
	规格：5M
	个
	10.00 
	/
	
	

	349
	矿棉天花板
	593*593*16mm医疗专用板，阻燃
	片
	35.00 
	/
	
	

	350
	立柱盆
	陶瓷，面盆尺寸不低于40mm*36mm，配水龙头及下水套件
	套
	150.00 
	/
	
	

	351
	淋浴混合阀
	材质：黄铜主体、锌合金把手、陶瓷阀芯，进水孔间距:150mm，装饰盖尺寸：60mm，外接螺纹：G1/2标准四分口，安装尺寸：150±0.5（mm）
	个
	90.49 
	箭牌
	
	

	352
	零线排
	桥型零线排.10孔材质：铜端子/塑料外壳，螺丝镀层：表面镀锌，产品接口：螺丝固定，适用设备：零线或地线扩展连接
	条
	6.00 
	/
	
	

	353
	六位明装盒
	6回路明装，冷轧钢板0.8mm，IP40防护等级
	个
	110.00 
	正泰
	
	

	354
	螺栓
	规格：M8*100
	套
	8.20 
	/
	
	

	355
	螺栓
	规格：M8*20
	套
	8.11 
	/
	
	

	356
	螺栓
	规格：M6*60
	套
	7.17 
	/
	
	

	357
	螺栓
	规格：M6*30
	套
	6.67 
	/
	
	

	358
	螺栓
	规格：M6*25
	套
	5.72 
	/
	
	

	359
	螺丝刀
	规格：十字，M6*100
	只
	5.77 
	/
	
	

	360
	螺丝刀
	规格：十字，M6*200
	只
	7.50 
	/
	
	

	361
	螺丝刀
	规格：一字，M6*100
	只
	5.77 
	/
	
	

	362
	螺丝刀
	规格：一字，M6*200
	只
	7.50 
	/
	
	

	363
	铝箔布
	10cm宽，不低于25米/卷
	卷
	25.00 
	/
	
	

	364
	铝合金线槽
	半弧形，内宽40mm，外宽：60mm，内高15mm，外高15mm
	米
	20.00 
	/
	
	

	365
	麻花钻头
	规格：M3.2
	只
	2.49 
	/
	
	

	366
	麻花钻头
	规格：M4
	只
	4.03 
	/
	
	

	367
	麻花钻头
	规格：M5
	只
	5.34 
	/
	
	

	368
	麻花钻头
	规格：M6
	只
	7.80 
	/
	
	

	369
	麻花钻头
	规格：M8
	只
	14.22 
	/
	
	

	370
	麻花钻头
	规格：M10
	只
	20.50 
	/
	
	

	371
	麻花钻头
	规格：M12
	只
	31.33 
	/
	
	

	372
	马桶进水阀
	防倒流虹吸装置，加厚ABS材料26cm
	套
	41.00 
	九牧
	
	

	373
	密封胶
	规格：300ml
	只
	22.27 
	/
	
	

	374
	明装盒
	规格：86型
	个
	8.00 
	/
	
	

	375
	内六角扳手
	规格：1.5-10mm
	套
	30.00 
	世达
	
	

	376
	尼龙接线端子
	12位
	排
	12.03 
	/
	
	

	377
	吸顶排气扇
	规格：300mmx300mm
	个
	180.00 
	正野
	
	

	378
	抛光片
	红棕刚玉红砂布料，厚度不低于7mm
	片
	1.85 
	/
	
	

	379
	翘板开关
	规格：86型
	只
	70.32 
	/
	
	

	380
	切割片
	尺寸105mm*1.2mm*16mm
	片
	7.99 
	/
	
	

	381
	全铜减压阀
	规格：DN40，材质：全铜
	个
	61.87 
	/
	
	

	382
	全铜减压阀
	规格：DN50，材质：全铜
	个
	77.96 
	/
	
	

	383
	全铜减压阀
	规格：DN32，材质：全铜
	个
	52.15 
	/
	
	

	384
	全铜减压阀
	规格：DN25，材质：全铜
	个
	39.80 
	/
	
	

	385
	全铜减压阀
	规格：DN20，材质：全铜
	个
	28.07 
	/
	
	

	386
	全铜锁芯
	通用型，材质：全铜
	个
	23.87 
	/
	
	

	387
	热镀锌钢管
	规格：DN32
	米
	24.77 
	/
	
	

	388
	热镀锌内丝三通
	规格：DN32
	个
	10.32 
	/
	
	

	389
	热镀锌内丝三通
	规格：DN25
	个
	7.23 
	/
	
	

	390
	热镀锌内丝三通
	规格：DN20
	个
	5.11 
	/
	
	

	391
	热镀锌内丝三通
	规格：DN15
	个
	5.40 
	/
	
	

	392
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN32
	个
	5.69 
	/
	
	

	393
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN25
	个
	3.47 
	/
	
	

	394
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN20
	个
	2.40 
	/
	
	

	395
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN15
	个
	4.96 
	/
	
	

	396
	热镀锌内丝直接
	规格：DN32
	个
	4.52 
	/
	
	

	397
	热镀锌内丝直接
	规格：DN25
	个
	3.11 
	/
	
	

	398
	热镀锌内丝直接
	规格：DN20
	个
	7.90 
	/
	
	

	399
	热镀锌内丝直接
	规格：DN40
	个
	4.33 
	/
	
	

	400
	热镀锌内丝直接
	规格：DN15
	个
	3.94 
	/
	
	

	401
	热镀锌外丝直接
	规格：DN25
	个
	3.11 
	/
	
	

	402
	热镀锌外丝直接
	规格：DN20
	个
	5.07 
	/
	
	

	403
	热镀锌外丝直接
	规格：DN32
	个
	3.11 
	/
	
	

	404
	热镀锌外丝直接
	规格：DN15
	个
	3.47 
	/
	
	

	405
	三联抽屉锁
	三联锁
	把
	12.59 
	/
	
	

	406
	生料带
	15m*12mm，加厚
	圈
	2.63 
	/
	
	

	407
	声控开关
	触摸.人体感应器.220V/50HZ，昕皓系列，功率（W）0.7，感应范围5米，延时关灯效果30±10s，三色：白灰金
	只
	28.00 
	/
	
	

	408
	声光控灯
	光控+人体感应，吸顶灯，功率≥12W，直径≥38cm，
	只
	85.00 
	雷士
	
	

	409
	声光控灯
	光控+人体感应，筒灯，功率≥10W，2.5寸
	只
	20.00 
	雷士
	
	

	410
	摇表
	500V/500MΩ
	只
	227.02 
	/
	
	

	411
	摇表
	1000V/1000MΩ
	只
	190.44 
	/
	
	

	412
	四位明装盒
	4回路明装，冷轧钢板0.8mm，IP40防护等级。
	个
	70.00 
	/
	
	

	413
	塑钢门锁
	规格：JD202
	把
	18.12 
	/
	
	

	414
	塑壳断路器
	规格：3P:250A
	只
	191.01 
	/
	
	

	415
	塑壳断路器
	规格：3P:400A
	只
	469.49 
	/
	
	

	416
	塑壳断路器
	规格：3P:160A
	只
	169.34 
	/
	
	

	417
	塑壳断路器
	规格：3P:100A
	只
	115.16 
	/
	
	

	418
	塑壳断路器
	规格：3P:63A
	只
	76.53 
	/
	
	

	419
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：6，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	6.50 
	/
	
	

	420
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：2.5，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	3.80 
	/
	
	

	421
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：4，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	5.30 
	/
	
	

	422
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：1.5，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	2.70 
	/
	
	

	423
	筒灯
	LED筒灯暖白光7寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	32.40 
	雷士
	
	

	424
	筒灯
	LED筒灯暖白光6寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	21.60 
	雷士
	
	

	425
	筒灯
	LED筒灯暖白光8寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	52.00 
	雷士
	
	

	426
	筒灯
	LED筒灯暖白光4寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	16.20 
	雷士
	
	

	427
	筒灯
	LED筒灯暖白光2.5寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	10.80 
	雷士
	
	

	428
	筒灯
	LED筒灯暖白光5寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	18.90 
	雷士
	
	

	429
	脱磷紫铜管
	规格：直径20mm
	米
	78.89 
	/
	
	

	430
	脱磷紫铜管
	规格：直径25mm
	米
	86.48 
	/
	
	

	431
	脱磷紫铜管弯头
	规格：直径20mm
	个
	62.92 
	/
	
	

	432
	脱磷紫铜管弯头
	规格：直径25mm
	个
	64.54 
	/
	
	

	433
	脱磷紫铜管直接
	规格：直径20mm
	个
	66.84 
	/
	
	

	434
	脱磷紫铜管直接
	规格：直径25mm
	个
	70.64 
	/
	
	

	435
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X25
	盒
	12.92 
	/
	
	

	436
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X35
	盒
	14.95 
	/
	
	

	437
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X45
	盒
	18.40 
	/
	
	

	438
	线手套
	材质：棉纱，12双/打，中码
	打
	8.00 
	/
	
	

	439
	相序表
	三相交流60-600V
	台
	92.50 
	/
	
	

	440
	小便池感应阀
	进水要求：0.1MPa(动压)～0.75MPa(静压)；环境温度：0~40℃；冲水量：1.2L～1.9L电源：干电池；感知距离：距感知窗前800mm内
	个
	103.12 
	/
	
	

	441
	小型断路器
	规格：3P:63A；
	只
	109.99 
	正泰
	
	

	442
	小型断路器
	规格：3P:40A；
	只
	53.21 
	正泰
	
	

	443
	小型断路器
	规格：3P:32A；
	只
	53.05 
	正泰
	
	

	444
	小型断路器
	规格：3P:25A；
	只
	53.99 
	正泰
	
	

	445
	小型断路器
	规格：3P:16A；
	只
	48.05 
	正泰
	
	

	446
	小型断路器
	规格：3P:10A；
	只
	44.74 
	正泰
	
	

	447
	小型断路器
	规格：3P:20A；
	只
	50.22 
	正泰
	
	

	448
	小型断路器
	规格：2P:63A；
	只
	46.34 
	正泰
	
	

	449
	小型断路器
	规格：2P:40A；
	只
	35.98 
	正泰
	
	

	450
	小型断路器
	规格：2P:32A；
	只
	49.40 
	正泰
	
	

	451
	小型断路器
	规格：2P:20A；
	只
	50.35 
	正泰
	
	

	452
	小型断路器
	规格：3P:100A；
	只
	68.84 
	正泰
	
	

	453
	小型断路器
	规格：2P:100A；
	只
	46.29 
	正泰
	
	

	454
	小型断路器
	规格：2P:10A；
	只
	42.04 
	正泰
	
	

	455
	小型断路器
	规格：1P:63A；
	只
	46.89 
	正泰
	
	

	456
	小型断路器
	规格：1P:25A；
	只
	53.72 
	正泰
	
	

	457
	小型断路器
	规格：1P:16A；
	只
	54.67 
	正泰
	
	

	458
	小型断路器
	规格：1P:10A；
	只
	50.89 
	正泰
	
	

	459
	小型漏电开关
	规格：63A/4P；
	只
	69.28 
	正泰
	
	

	460
	小型漏电开关
	规格：63A/3P；
	只
	52.24 
	正泰
	
	

	461
	小型漏电开关
	规格：40A/4P；
	只
	58.06 
	正泰
	
	

	462
	小型漏电开关
	规格：32A/4P；
	只
	65.42 
	正泰
	
	

	463
	小型漏电开关
	规格：20A/4P；
	只
	66.36 
	正泰
	
	

	464
	小型漏电开关
	规格：16A/4P；
	只
	67.31 
	正泰
	
	

	465
	小型漏电开关
	规格：40A/3P；
	只
	64.51 
	正泰
	
	

	466
	小型漏电开关
	规格：32A/3P；
	只
	62.72 
	正泰
	
	

	467
	小型漏电开关
	规格：63A/2P；
	只
	45.55 
	正泰
	
	

	468
	小型漏电开关
	规格：20A/3P；
	只
	56.83 
	正泰
	
	

	469
	小型漏电开关
	规格：16A/3P；
	只
	63.70 
	正泰
	
	

	470
	小型漏电开关
	规格：40A/2P；
	只
	60.66 
	正泰
	
	

	471
	小型漏电开关
	规格：32A/2P；
	只
	61.60 
	正泰
	
	

	472
	小型漏电开关
	规格：20A/2P；
	只
	53.96 
	正泰
	
	

	473
	小型漏电开关
	规格：16A/2P；
	只
	51.80 
	正泰
	
	

	474
	小型漏电开关
	规格：10A/2P；
	只
	40.77 
	正泰
	
	

	475
	小型漏电开关
	规格：63A/1P；
	只
	48.85 
	正泰
	
	

	476
	小型漏电开关
	规格：40A/1P；
	只
	54.33 
	正泰
	
	

	477
	小型漏电开关
	规格：32A/1P；
	只
	52.17 
	正泰
	
	

	478
	小型漏电开关
	规格：20A/1P；
	只
	42.06 
	正泰
	
	

	479
	小型漏电开关
	规格：16A/1P；
	只
	45.66 
	正泰
	
	

	480
	斜口钳
	规格;6寸
	只
	18.00 
	世达
	
	

	481
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-2.5MPa，螺纹M14*1.5
	只
	110.00 
	/
	
	

	482
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-0.6MPa，螺纹M14*1.5
	只
	110.00 
	/
	
	

	483
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-16KPa，螺纹M14*1.5
	只
	110.00 
	/
	
	

	484
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-1.6MPa，螺纹M14*1.5
	只
	110.00 
	/
	
	

	485
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-40KPa，螺纹M14*1.5
	个
	110.00 
	/
	
	

	486
	游标卡尺（机械）
	规格;0-200mm
	只
	20.00 
	/
	
	

	487
	直板尺
	规格:0-150mm
	条
	10.14 
	/
	
	

	488
	指示灯
	AC220V
	只
	34.73 
	/
	
	

	489
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN100
	个
	107.84 
	/
	
	

	490
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN65
	个
	77.49 
	/
	
	

	491
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN50
	个
	51.44 
	/
	
	

	492
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN40
	个
	41.72 
	/
	
	

	493
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN32
	个
	31.66 
	/
	
	

	494
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN25
	个
	28.69 
	/
	
	

	495
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN20
	个
	25.10 
	/
	
	

	496
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN15
	个
	22.13 
	/
	
	

	497
	转舌锁
	正芯15mm
	只
	6.00 
	/
	
	

	498
	转舌锁
	偏芯15mm
	只
	5.93 
	/
	
	

	499
	转舌锁
	正芯25mm
	只
	8.36 
	/
	
	

	500
	转舌锁
	偏芯25mm
	只
	8.29 
	/
	
	

	501
	三角铁
	L型，80mm*80mm，厚度不低于2mm
	个
	4.00 
	/
	
	

	502
	三角铁
	方角型，50mm*50mm，厚度不低于2mm
	个
	3.00 
	/
	
	

	503
	子母门插销
	材质304不锈钢，长度15cm宽度4cm
	个
	20.00 
	/
	
	

	504
	紫外线灯管
	规格：T8型，40w
	支
	50.26 
	/
	
	

	505
	紫外线灯架
	T8-40w带整流器，长度120cm，宽度3.2cm高度4.9cm（误差±10%）
	套
	45.00 
	/
	
	

	506
	自攻螺丝
	规格：M2.2x15
	盒
	19.77 
	/
	
	

	507
	自攻螺丝
	规格：M2.2x25
	盒
	22.93 
	/
	
	

	508
	自攻螺丝
	规格：M2.2x35
	盒
	26.04 
	/
	
	

	509
	自攻螺丝
	规格：M3.5X15
	盒
	29.44 
	/
	
	

	510
	自攻螺丝
	规格：M3.5X25
	盒
	31.00 
	/
	
	

	511
	自攻螺丝
	规格：M3.5X35
	盒
	31.47 
	/
	
	

	512
	自攻螺丝
	规格：M2.2x45
	盒
	27.37 
	/
	
	

	513
	自攻螺丝
	规格：M2.2x55
	盒
	30.01 
	/
	
	

	514
	自攻燕尾螺丝
	规格：M3.5x25
	盒
	24.44 
	/
	
	

	515
	成人坐便器
	地排，冲水方式：虹吸；全施釉，盖板材质：UF
	个
	395.53 
	/
	
	

	516
	坐便器盖
	形状：U型；尺寸：通用型
	个
	43.32 
	/
	
	

	517
	筛网
	国标6目1米宽，丝粗0.5mm
	米
	30.00 
	/
	
	

	518
	潜水泵
	规格：Q=3m³/h H=15m N=0.75KW
	台
	830.00 
	大元
	
	

	519
	潜水泵
	规格：Q=3m³/h H=15m N=1.1KW
	台
	910.00 
	大元
	
	

	520
	潜水泵
	规格：Q=40m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1860.00 
	大元
	
	

	521
	潜水泵
	规格：Q=65m³/h H=20m N=4KW
	台
	2800.00 
	大元
	
	

	522
	潜水泵
	规格：Q=10m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1820.00 
	大元
	
	

	523
	潜水泵
	规格：Q=10m³/h H=15m N=1.2KW
	台
	1100.00 
	大元
	
	

	524
	潜水泵
	规格：Q=20m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1800.00 
	大元
	
	

	525
	罗茨风机轴承黄油
	合成锂基润滑脂，锥入度（1/10mm）：220-250  滴点≥190℃
	KG
	153.63 
	/
	
	

	526
	罗茨风机专用齿轮油
	中负荷工业齿轮油，牌号：220号（压力58.8Kpa以下），320号（压力98Kpa以下），运动粘度（40℃):198-242mm²
	L
	173.92 
	/
	
	

	527
	活性炭棉片
	规格：长：1000mm,宽1000mm，厚10mm
	片
	226.55 
	/
	
	

	528
	定向轮
	直径3寸
	个
	12.57 
	/
	
	

	529
	定向轮
	直径4寸
	个
	16.72 
	/
	
	

	530
	定向轮
	直径5寸
	个
	20.31 
	/
	
	

	531
	万向轮
	直径3寸
	个
	12.81 
	/
	
	

	532
	万向轮
	直径4寸
	个
	17.67 
	/
	
	

	533
	万向轮
	直径5寸
	个
	23.14 
	/
	
	

	534
	AB胶
	规格5g+5g
	对
	3.39 
	/
	
	

	535
	铆钉枪
	总长度：315mm（±20mm）拉铆范围：2.4-6.0mm
	个
	105.62 
	/
	
	

	536
	铆钉
	直径3mm，每盒≥100支
	盒
	6.00 
	/
	
	

	537
	铆钉
	直径5mm，每盒≥20支
	盒
	8.00 
	/
	
	

	538
	铆钉
	直径6mm，每盒≥20支
	盒
	10.00 
	/
	
	

	539
	下水管
	材质：铁，直径：50mm-108mm
	根
	33.27 
	/
	
	

	540
	门禁及配件
	带刷卡和密码解禁功能
	套
	402.61 
	/
	
	

	541
	插头
	规格：3插，AC220V
	个
	5.93 
	公牛
	
	

	542
	插头
	规格：2插，AC220V
	个
	4.11 
	公牛
	
	

	543
	插线板
	不带线，4孔位
	个
	33.50 
	公牛
	
	

	544
	铝合金梯
	规格：1.5米，厚度：≥2mm
	个
	164.72 
	/
	
	

	545
	铝合金梯
	规格：2米，厚度：≥2mm
	个
	212.86 
	/
	
	

	546
	铝合金梯
	规格：3米，厚度：≥2mm
	个
	301.13 
	/
	
	

	547
	冰箱锁
	免安装密码锁
	个
	15.00 
	/
	
	

	548
	不锈钢铰链
	材质：304不锈钢，大弯、大臂
	个
	25.00 
	/
	
	

	549
	不锈钢铰链
	材质：304不锈钢，中弯、小臂
	个
	25.00 
	/
	
	

	550
	承插式电容
	2.5UF，400v
	个
	23.00 
	/
	
	

	551
	承插式电容
	4UF，400v
	个
	28.00 
	/
	
	

	552
	窗帘轨道
	材质铝合金，壁厚1.5mm，含滑轮、挂钩等配件
	米
	12.00 
	/
	
	

	553
	单联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	14.00 
	/
	
	

	554
	尖嘴钳
	规格;7寸
	只
	18.00 
	世达
	
	

	555
	尖嘴钳
	规格;8寸
	只
	20.00 
	世达
	
	

	556
	金属编织软管
	规格：DN15，长度：300mm，
	根
	10.74 
	/
	
	

	557
	金属编织软管
	规格：DN15，长度：600mm，
	根
	12.00 
	/
	
	

	558
	金属编织软管
	规格：DN15，长度：800mm，
	根
	14.74 
	/
	
	

	559
	开水器龙头
	长度≥100mm,全钢把手配 PVC 防烫材质，供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	个
	30.00 
	/
	
	

	560
	链条锁
	3毫米直径，长60cm
	根
	12.00 
	/
	
	

	561
	淋浴软管
	长度：2米，材质：不锈钢
	个
	20.00 
	/
	
	

	562
	门禁电源适配器
	输入电压：AC220V；输出：DC12V/3A
	个
	132.00 
	/
	
	

	563
	面盆水龙头
	材质：精铜主体、陶瓷阀芯，整体高度：164mm，进口螺纹：G1/2，开孔尺寸：30mm-36mm，出水方式：冷热出水，供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	套
	68.00 
	/
	
	

	564
	热过载继电器
	额定电流：125A
	只
	350.00 
	正泰
	
	

	565
	热过载继电器
	额定电流：32A
	只
	173.00 
	正泰
	
	

	566
	热过载继电器
	额定电流：90A
	只
	306.00 
	正泰
	
	

	567
	热过载继电器
	额定电流：25A
	只
	146.00 
	正泰
	
	

	568
	热过载继电器
	额定电流：80A
	只
	280.00 
	正泰
	
	

	569
	热过载继电器
	额定电流：63A
	只
	240.00 
	正泰
	
	

	570
	热过载继电器
	额定电流：50A
	只
	226.00 
	正泰
	
	

	571
	热过载继电器
	额定电流：18A
	只
	106.00 
	正泰
	
	

	572
	热过载继电器
	额定电流：40A
	只
	186.00 
	正泰
	
	

	573
	热过载继电器
	额定电流：12A
	只
	80.00 
	正泰
	
	

	574
	热过载继电器
	额定电流：9A
	只
	53.00 
	正泰
	
	

	575
	乳胶漆
	5L/桶，符合GB/T9756-2018和GB18582-2020标准
	桶
	200.00 
	/
	
	

	576
	三角皮带
	SPB1410
	根
	43.20 
	/
	
	

	577
	三角皮带
	SPA2120
	根
	41.04 
	/
	
	

	578
	三角皮带
	SPA2082
	根
	39.96 
	/
	
	

	579
	三角皮带
	SPA2032
	根
	38.88 
	/
	
	

	580
	三角皮带
	SPA1882
	根
	36.72 
	/
	
	

	581
	三角皮带
	SPA-1180LW
	根
	36.12 
	/
	
	

	582
	三角皮带
	SPA1807
	根
	35.64 
	/
	
	

	583
	三角皮带
	SPA1832
	根
	35.64 
	/
	
	

	584
	三角皮带
	B2591/B103
	根
	33.48 
	/
	
	

	585
	三角皮带
	SPA1632
	根
	29.16 
	/
	
	

	586
	三角皮带
	SPB1250LW
	根
	28.73 
	/
	
	

	587
	三角皮带
	SPA1500
	根
	28.08 
	/
	
	

	588
	三角皮带
	B83
	根
	27.00 
	/
	
	

	589
	三角皮带
	SPA1207
	根
	25.92 
	/
	
	

	590
	三角皮带
	SPA1320
	根
	25.92 
	/
	
	

	591
	三角皮带
	B1905/B76
	根
	25.38 
	/
	
	

	592
	三角皮带
	SPA-1272LW
	根
	24.62 
	/
	
	

	593
	三角皮带
	SPA-1082Lw
	根
	24.62 
	/
	
	

	594
	三角皮带
	B1702/B68
	根
	23.22 
	/
	
	

	595
	三角皮带
	SPA1180
	根
	23.22 
	/
	
	

	596
	三角皮带
	SPA1132
	根
	22.68 
	/
	
	

	597
	三角皮带
	SPA1157
	根
	22.68 
	/
	
	

	598
	三角皮带
	SPA1082
	根
	21.60 
	/
	
	

	599
	三角皮带
	SPA1060
	根
	21.60 
	/
	
	

	600
	三角皮带
	SPA982
	根
	21.60 
	/
	
	

	601
	三角皮带
	SPA932
	根
	19.44 
	/
	
	

	602
	三角皮带
	SPZ737LW
	根
	19.19 
	/
	
	

	603
	三角皮带
	SPA1232LW
	根
	18.47 
	/
	
	

	604
	三角皮带
	SPA1257LW
	根
	18.47 
	/
	
	

	605
	三角皮带
	SPA882
	根
	18.36 
	/
	
	

	606
	三角皮带
	SPZ772LW
	根
	18.06 
	/
	
	

	607
	三角皮带
	SPZ1337
	根
	17.82 
	/
	
	

	608
	三角皮带
	SPA850
	根
	17.82 
	/
	
	

	609
	三角皮带
	SPA857
	根
	17.82 
	/
	
	

	610
	三角皮带
	SPA1157LW
	根
	17.44 
	/
	
	

	611
	三角皮带
	SPZ1212
	根
	17.28 
	/
	
	

	612
	三角皮带
	SPZ1270
	根
	17.28 
	/
	
	

	613
	三角皮带
	SPA1082LW
	根
	16.42 
	/
	
	

	614
	三角皮带
	SPZ1162
	根
	16.20 
	/
	
	

	615
	三角皮带
	B2083
	根
	15.95 
	/
	
	

	616
	三角皮带
	SPA-1060Lw
	根
	15.90 
	/
	
	

	617
	三角皮带
	SPA950LW
	根
	15.90 
	/
	
	

	618
	三角皮带
	SPA932LW
	根
	15.90 
	/
	
	

	619
	三角皮带
	SPZ1100
	根
	15.66 
	/
	
	

	620
	三角皮带
	SPA1000LW
	根
	15.39 
	/
	
	

	621
	三角皮带
	SPA907LW
	根
	14.88 
	/
	
	

	622
	三角皮带
	SPZ975
	根
	14.04 
	/
	
	

	623
	三角皮带
	SPA-875LW
	根
	13.85 
	/
	
	

	624
	三角皮带
	SPA900LW
	根
	13.85 
	/
	
	

	625
	三角皮带
	SPA882LW
	根
	13.85 
	/
	
	

	626
	三角皮带
	SPA857LW
	根
	13.85 
	/
	
	

	627
	三角皮带
	SPZ937
	根
	13.50 
	/
	
	

	628
	三角皮带
	SPZ887
	根
	13.50 
	/
	
	

	629
	三角皮带
	SPZ925
	根
	13.50 
	/
	
	

	630
	三角皮带
	SPA832LW
	根
	13.34 
	/
	
	

	631
	三角皮带
	SPA850LW
	根
	13.34 
	/
	
	

	632
	三角皮带
	SPZ512LW
	根
	12.96 
	/
	
	

	633
	三角皮带
	SPZ850
	根
	12.96 
	/
	
	

	634
	三角皮带
	SPZ862
	根
	12.96 
	/
	
	

	635
	三角皮带
	SPA807LW
	根
	12.83 
	/
	
	

	636
	三角皮带
	SPA800LW
	根
	12.31 
	/
	
	

	637
	三角皮带
	A1245/A50
	根
	11.88 
	/
	
	

	638
	三角皮带
	SPZ670LW
	根
	11.88 
	/
	
	

	639
	三角皮带
	SPA782LW
	根
	11.80 
	/
	
	

	640
	三角皮带
	SPA757LW
	根
	11.69 
	/
	
	

	641
	三角皮带
	SPZ562
	根
	11.34 
	/
	
	

	642
	三角皮带
	SPA732LW
	根
	11.29 
	/
	
	

	643
	三角皮带
	A1000/A40
	根
	10.80 
	/
	
	

	644
	三角皮带
	SPA512LW
	根
	7.70 
	/
	
	

	645
	三角皮带
	SPA1257
	根
	6.45 
	/
	
	

	646
	三角皮带
	B2108Li
	根
	40.00 
	/
	
	

	647
	三联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	16.00 
	/
	
	

	648
	数显温控继电器
	万能型电源：AC100-240V；开孔：70mm*70mm
	个
	200.00 
	/
	
	

	649
	双联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	15.00 
	/
	
	

	650
	水泥钉
	长25mm*粗2.5mm
	斤
	10.00 
	/
	
	

	651
	水泥钉
	长32mm*粗2.8mm
	斤
	10.00 
	/
	
	

	652
	水泥钉
	长40mm*粗3.1mm
	斤
	10.00 
	/
	
	

	653
	水泥钉
	长50mm*粗3.4mm
	斤
	10.00 
	/
	
	

	654
	四联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	17.00 
	/
	
	

	655
	筒灯
	LED筒灯暖白光直径9寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	65.00 
	雷士
	
	

	656
	小便池芳香球
	通用型，5颗/袋
	个
	18.00 
	/
	
	

	657
	小便池陶瓷盖
	直径8cm，多孔
	个
	25.00 
	/
	
	

	658
	斜口钳
	规格;7寸
	只
	20.00 
	世达
	
	

	659
	斜口钳
	规格;8寸
	只
	22.00 
	世达
	
	

	660
	油漆
	3kg/桶，颜色自选
	桶
	133.00 
	/
	
	

	661
	远程智
能遥控
开关
	开关尺寸：≥86*88*15.5mm，防水性能
IP54，面板底壳：面板可互换。底壳通用。
工作电压：自发电，待机电流：OUA，发
射电流<30MA。发射频率：
433.92+/-75KHZ，发射功率≥13DBM，按
键寿命≥30 万次。按键力度：300+/-50G，
遥控距离：空旷≥200 米，室内≥50 米。
金色自发电一开随意贴（仅遥控器需搭配
接收器
	套
	125.00 
	/
	
	

	662
	云石胶
	白色，900g/桶，强力快干型
	桶
	18.00 
	/
	
	

	663
	轴流排气扇
	接管尺寸100MM-125MM
	个
	130.00 
	正野
	
	

	664
	斜流管道风机
	30W，2700r/min，228mm³/h，静压:156Pa
频率:50Hz
	个
	290.00 
	正野
	
	

	665
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：150AH
	台
	2200.00 
	日月潭
	
	

	666
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：120AH
	台
	2000.00 
	日月潭
	
	

	667
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：100AH
	台
	1800.00 
	日月潭
	
	

	668
	发电机蓄电池
	额定电压:12V;额定容量:200AH
	个
	1400.00 
	风帆
	
	

	669
	蓄电池
	12V20AH
	支
	261.36 
	鑫矩阵
	
	

	670
	发电机蓄电池
	额定电压:12V;额定容量:180AH
	个
	1300.00 
	风帆
	
	

	671
	蓄电池
	12V36AH
	支
	221.40 
	瓦尔塔
	
	

	672
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：65AH
	台
	800.00 
	日月潭
	
	

	673
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：38AH
	台
	600.00 
	日月潭
	
	

	674
	12V蓄电池智能充电器
	12V60AH
	台
	17.28 
	典爵
	
	

	675
	卫生间三角支架
	材质：铝合金
	个
	10.00 
	/
	
	

	676
	防水插座盒
	适配86型插座
	个
	10.00 
	/
	
	

	677
	不锈钢门碰
	材质：不锈钢，长度10.5cm，带配套螺丝和膨胀螺丝
	个
	21.00 
	/
	
	

	678
	控制与保护开关
	型号：KJCPS-45C
	个
	280.00 
	/
	
	

	679
	电力电缆
	3*6平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	31.81 
	/
	
	

	680
	电力电缆
	5*16平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	51.84 
	/
	
	

	681
	电力电缆
	5*10平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	45.68 
	/
	
	

	682
	电力电缆
	3*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	14.36 
	/
	
	

	683
	电力电缆
	3*4平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	20.52 
	/
	
	

	684
	电力电缆
	5*6平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	35.91 
	/
	
	

	685
	电力电缆
	5*4平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	27.22 
	/
	
	

	686
	电力电缆
	5*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	15.66 
	/
	
	

	687
	电力电缆
	2*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	7.02 
	/
	
	

	688
	白色手帕
	30*30 棉制
	张
	5.00 
	/
	
	

	689
	绝缘垫
	厚3MM，长5M，宽1M，5M/卷
	卷
	219.24 
	/
	
	

	690
	绝缘带
	适用温度：0°C-80°C；颜色：黑、红、黄、蓝、绿、白、黄绿；规格：20m(长)X18mm(宽)X0.15mm(厚)；最大拉伸率：150%；断裂强度：16lbs/in；对钢板粘性：18oz./in；对带基粘性：18oz./in；电气性能：电压等级：600V及以下；介电强度：>39.37kV/mm(1000V/mil)
	圈
	3.43 
	/
	
	

	691
	绝缘手套
	耐压等级：10KV，供货时提供有效期内的第三方检测机构出具的检测报告
	双
	54.86 
	/
	
	

	692
	令克棒（绝缘棒）
	伸缩式，额定电压10KV
	套
	205.20 
	/
	
	

	693
	绝缘胶带
	电压等级≤600V，温度等级-18℃~105℃,7mil厚，断裂伸长率250%，阻燃性：1secMax符合欧盟RoHS2.0标准，每圈10米
	圈
	3.46 
	/
	
	

	694
	绝缘靴
	耐压等级：10KV，42码，供货时提供有效期内的第三方检测机构出具的检测报告
	双
	97.20 
	/
	
	

	695
	平板灯
	LED平板灯300*1200mm.36w.6500k
	个
	260.00 
	雷士
	
	

	696
	平板灯
	LED平板灯600*600mm.32w.6500k
	个
	226.00 
	雷士
	
	

	697
	平板灯
	LED平板灯595*595mm.32w.6500k
	个
	226.00 
	雷士
	
	

	698
	平板灯
	LED平板灯300*600mm.6500k
	个
	180.00 
	雷士
	
	

	699
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN100,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	512.95 
	/
	
	

	700
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN80,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	304.28 
	/
	
	

	701
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN32,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	48.72 
	/
	
	

	702
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN65,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	224.91 
	/
	
	

	703
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN25,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	37.24 
	/
	
	

	704
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN40,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	67.40 
	/
	
	

	705
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN20,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	26.25 
	/
	
	

	706
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN50,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	99.02 
	/
	
	

	707
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN15,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	18.93 
	/
	
	

	708
	直流电源
	型号:MT1000-500W/220V
	个
	6000.00 
	/
	
	

	709
	智能电容
	型号:SRZHLG-450-30/7
	个
	3600.00 
	/
	
	

	710
	门禁电源适配器
	输入电压：AC220V；输出：DC12V/5A
	个
	150.00 
	/
	
	

	711
	门禁密码面板
	IC刷卡和密码开门，用户容量：≥1000个，材质：聚合塑料，阻燃；输入电压：220VAC（50/60HZ）；输出：DC12V/3V
	个
	80
	/
	
	

	712
	指纹密码锁
	可刷卡、指纹、密码开锁
	套
	688.8
	/
	
	

	713
	密码链条锁
	长度40cm以上
	根
	33.6
	/
	
	

	714
	消防疏散指挥棒
	充电式，长度50cm
	根
	63.6
	/
	
	

	715
	中间继电器
	DC24V，5A，11脚
	个
	34.2
	/
	
	

	716
	挂锁
	材质：不锈钢，挂环直径不低于7mm
	个
	15
	/
	
	

	717
	塑料膨胀
	M6,不低于100只每包
	袋
	6
	/
	
	

	718
	塑料膨胀
	M8,不低于100只每包
	袋
	6
	/
	
	

	719
	室内木门合页
	通用型，材质：不锈钢
	个
	22.2
	/
	
	

	720
	圆形吊灯
	直径：20cm铝合金罩体，，功率≥18w
	只
	50
	/
	
	

	721
	圆形吊灯
	直径：40cm铝合金罩体，功率≥36w
	只
	90
	/
	
	

	722
	防爆灯罩
	适配T8型1.2米LED灯管
	只
	45
	/
	
	

	723
	膨胀螺栓
	直径8mm，带钩
	只
	2.76
	/
	
	

	724
	瓷砖钻头
	直径8mm
	个
	8.16
	/
	
	

	725
	瓷砖钻头
	直径6mm
	个
	6.6
	/
	
	

	726
	走廊扶手弯角
	140mm
	只
	42
	/
	
	

	727
	平板灯
	LED，尺寸：300mm*300mm，6500K
	只
	91.56
	雷士
	
	

	728
	穿衣镜
	宽度不低于40cm，高度不低于1.5m
	块
	99.6
	/
	
	

	729
	无线门铃
	信号穿墙传输距离不低于50米
	套
	63.6
	公牛
	
	

	730
	儿童小便器
	各色，供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	套
	336
	/
	
	

	731
	儿童坐便器
	地排，冲水方式：虹吸；全施釉，盖板材质：UF，供货时提供有效期内的强制节能产品认证证书
	套
	339.6
	/
	
	

	732
	自动液压闭门器
	材质：铝合金；适合门重：25-55KG
	只
	45
	/
	
	

	733
	杀菌灯镇流器
	T8紫外线20-40w专用
	个
	44.4
	/
	
	

	734
	高压室安全柜
	静电喷塑1200*500*350
	个
	798
	/
	
	

	735
	波纹软管
	材质：PP，阻燃，直径DN20
	米
	2.88
	/
	
	

	736
	波纹软管
	材质：PP，内壁材质：不锈钢，阻燃，直径DN20
	米
	6.36
	/
	
	

	737
	电源适配器
	AC220V转DC12V4A，两端带线
	个
	150.00 
	/
	
	

	738
	开关电源
	长条形，宽＜65mm，厚度＜35mm，长度＜350mm，被动散热，输出12V，功率≥350W，
	个
	80.00 
	/
	
	

	739
	安全阀
	A28W-16P，氧气，0.84Mpa
	个
	85.00 
	/
	
	

	740
	门禁开关电源
	INPUT：AC220，output：DC14V
	个
	200.00 
	立方
	
	

	741
	停车位挡车器
	每组2个，材质：橡塑，配套安装螺栓
	组
	45.00 
	/
	
	

	742
	减速带
	材质：橡胶，配套安装螺栓
	组
	37.00 
	/
	
	

	743
	反光防撞警示护角
	材质：橡胶，配套安装螺栓
	根
	6.00 
	/
	
	

	744
	除锈剂
	规格：250ml/瓶WD-40
	瓶
	30.00 
	/
	
	

	745
	厕所门锁
	公共卫生间有人无人显示门锁，旋转式
	个
	8.00 
	/
	
	

	746
	走廊扶手弯头
	宽度：159mm；厚度：1.8mm
	个
	15.00 
	/
	
	

	747
	走廊扶手
	宽度：159mm；厚度：1.8mm
	米
	50.00 
	/
	
	

	748
	瓷砖
	100mm*100mm
	块
	2.00 
	/
	
	

	749
	瓷砖
	微晶石，亮面，纯白800mm*1200mm
	块
	150.00 
	/
	
	

	750
	瓷砖
	微晶石，亮面，纯白800mm*800mm
	块
	60.00 
	/
	
	

	751
	瓷砖
	300mm*600mm
	块
	8.00 
	/
	
	

	752
	蒸汽灭菌器压力表
	轴向，表盘约54mm，嵌入安装，精度1.0，0-0.4Mpa，
	个
	120.00 
	/
	
	

	753
	不锈钢滑撑限位器
	材质SUS304不锈钢，配不锈钢螺丝
	根
	13.00 
	/
	
	

	754
	不锈钢滑撑限位器
	材质SUS304不锈钢，配不锈钢螺丝
	根
	14.00 
	/
	
	

	755
	不锈钢滑撑限位器
	材质SUS304不锈钢，配不锈钢螺丝
	根
	16.00 
	/
	
	

	756
	不锈钢滑撑限位器
	材质SUS304不锈钢，配不锈钢螺丝
	根
	18.00 
	/
	
	

	757
	瓷砖修补胶
	100g/瓶颜色自选，配套修复工具
	瓶
	10.00 
	/
	
	

	758
	板扣
	材质：不锈钢，厚度不低于1.8mm，长度不低于5寸
	套
	20.00 
	/
	
	


三、技术参数响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	技术参数满足货物清单参数要求，详见附件五金维修耗材清单。
	
	


注：1.以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	1.1 交货时间和地点

供应商在接收到采购人配送订单后，3天内配送至指定地点并当场验收；
	
	

	2
	付款条件

本项目以数量计算费用。合同签订后按季据实支付：每满1个季度经管理部门核对验收数量及金额确认签字后，且收到乙方开具符合要求的发票，30个工作日内支付相关费用。
	
	

	3
	合同期限：合同签订生效后三年。
	
	

	4
	其他：

（1）中标人提供符合国家规定并满足产品特性的货物，远距离运输以及货物的储存要求，标识清楚。包装、运输及甲方验收前搬运、保管等费用全部由中标人承担；凡因包装、运输以及储存不当造成货品损失由中标人承担全部责任。

（2）合同期间若出现一次中标人提供的产品质量无法满足使用（质量下降），采购人有权要求中标人立即整改，中标人需出具整改方案且承担对采购人造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况或若出现中标人未按照采购人规定进行送货以致影响采购人工作等情况，采购人可单方面解除合同。

（3）若中标人送货时没有提供送货单、送货单上货物名称、单价、数量、批号、有效期等信息不清楚、不齐全的，或送货单和产品合格证书未加盖中标人单位公章（或出库章），采购人有权拒收货物。

（4）采购人有权对中标人开具的不真实、不合法、无效的发票予以拒收并拒绝支付货款。

（5）中标人所供产品必须符合国家相关要求，确保科室使用安全有效。负责提供生产及销售相关产品的各种证明文件，符合国家有关法律法规，并对真实性、合法性负责。

（6）中标人负责按合同价格及时准确地按采购人规定提供相关合格产品，送货到采购人方指定地点。不能因送货不及时或货物质量问题影响采购人使用，送货时必须提供送货单，送货单上必须写清货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要指标，并加盖单位公章。若中标人产品有质量问题，接到采购人通知后应7天之内进行更换或者维修，采购人有权在上述产品问题解决前拒绝支付货款。

（7）中标人保证全部质量符合国家标准和产品说明书。若中标人产品包装规格改变应立即书面通知采购人。中标人应在收到采购人在产品使用中发现质量问题或货物短缺的通知后1小时内响应。

（8）采购人在产品使用中发现质量问题或货物短缺，经中标人认可或经有关机构鉴定确认后，中标人应无条件换货并赔偿由此给采购人或采购人患者造成的全部损失或损害（包括但不限于采购人因主张权利而产生的鉴定费、交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

（9）因产品质量问题引发的纠纷，中标人除配合采购人方积极妥善处理外，中标人还应承担采购人方或采购人患者全部的赔偿责任（包括但不限于采购人因主张权利而产生的鉴定费、交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

（10）中标人承诺提供的全部产品不存在任何知识产权争议或其他纠纷，如因此造成中标人无法正常供货或第三方向采购人方主张权利等纠纷，均与采购人无关，由中标人自行解决并承担全部赔偿责任（包括但不限于采购人因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

（11）中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，采购人方有权要求中标人按照招标文件及合同的规定的履行义务，否则中标人向采购人偿付当批次货物总价30%的违约金，且采购人有权解除合同。

（12）若中标人未按照采购人要求及时足额提供货物的，每延迟一天，中标人应向采购人支付当批次货物总价0.5%的违约金。
	
	

	5
	验收方案：

1.验收主体：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）、眉山市妇幼保健院

2.验收时间：供应商在接收到采购人配送订单后，3天内配送至指定地点并当场验收；

3.验收方式：由管理部门进行验收

4.验收程序：按照合同进行验收

5.验收内容:

(1)是否按时按需配送(2)货物的质量和数量是否正确(3)配送地点

6.验收标准:

(1)供应商所供货物标签明确、包装完整，采购人方有权对标签不明确、包装破损、包装污染、货物损坏、质量不合格等不符合招标文件及合同要求的货物进行拒收，并且采购人方不承担任何违约责任。

(2)保证全部产品质量符合国家标准，供应商首次供货时提供近期产品检查报告给采购人管理部门.

(3)物资配送在采购人正式验收前的安全由供应商负责，待验收合格后再转采购人负责。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

五、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉。
	
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	
	


六、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

七、业绩证明

7.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


7.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

八、资格条件
8.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
8.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

8.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

8.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方承诺投标产品均满足参数要求，若产品不符合参数要求，将无条件更换至满足参数要求的产品，并按原合同单价进行结算。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
8.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
8.6特定资格条件证明文件（若有）
九、授权书
9.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
十、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法
本项目采用最低评标价法进行评标。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十一、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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