眉山市妇幼保健院采购文件

我院以院内议价方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交投标文件。
	项目名称
	采购数量（套）
	预算单价    最高限价（元）
	预算总金额（元）

	网络设备
	6
	6300
	37800


[bookmark: _Hlk37689597]一、技术参数要求
	序号
	产品名称
	配置需求
	单位
	数量

	一、硬件设备

	1
	48口交换机
	1、交换能力：交换容量 432Gbps,三层包转发率≥ 166 Mpps；
2、固定接口配置要求：至少48个自适应10M、100M、1000M的电口，≥4个10G SFP+ 端口；
3、二层功能：最大MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像；
4、三层功能：IPv4 路由表≥8K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由，VRF;支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF V3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等；                    
5、组播协议：支持IGMP snooping v1v2v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等；
6、可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复；
	台
	6

	2
	万兆单模光模块
	10GBASE-LR SFP+光模块，单模，1310nm，双LC，10KM
	个
	8

	二、线缆配件

	3
	2米光纤线
	电信级LC-LC，单模光纤线
	条
	12

	4
	15米光纤线
	电信级LC-LC，单模光纤线
	条
	12

	三、实施要求

	5
	投标人须根据采购人情况出具48口交换机与万兆单模光模块的实施方案并与采购人确认后进行配置和安装，48口交换机按需求加入综合运维管理系统，完全兼容综合运维管理系统。接入层网线按需接入48口交换机相应端口。


二、商务要求
1．履约期限：自合同签订之日起7个工作日内。  
2．服务地点：眉山市妇幼保健院。
3. 质保期：一年
4. 付款方式：项目达到验收条件采购人验收合格后，中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容开具齐全、正确、规格型号与合同保持一致，采购人收到发票30个工作日内预付合同总金额的90%，质保期到期后在收到中标供应商等额发票后30个工作日内支付合同总额的10%。
5．验收标准：按照需求实施完成且运行稳定满1个月。
6．服务要求：提供现场安装服务，确保设备按照最佳实践进行配置和安装。提供7x24小时技术支持服务，通过电话、邮件和远程协助解决技术问题。提供为期3年的保修服务，包括硬件故障修复和更换。定期提供设备固件和软件更新，确保设备性能和安全性持续优化。提供设备使用和管理的培训课程，帮助客户了解设备的功能和操作。提供设备的定期检查和维护服务，确保设备长期稳定运行。快速响应设备故障，提供及时的维修和替换服务。提供网络设计和优化建议，帮助客户提升网络性能。针对客户提出的具体问题，提供专业的解决方案和建议。
[bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc76462333][bookmark: _Toc106030888]三、采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
· 采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
· [bookmark: _Toc25824]评标方法
本项目采用最低价评标法进行评标。
[bookmark: _Toc106030890][bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc76462335][bookmark: _Toc342913394][bookmark: _Toc102227320]最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
· 报价方式
[bookmark: _Toc5837]本项目投标人可在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
· 无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
· [bookmark: _Toc76462336][bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc106030891][bookmark: _Toc10687]采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；
（四）采购任务变更或取消的。
四、响应文件的组成（详见附件1）
（一）产品明细报价表
（二）技术需求响应表
（三）商务需求响应表
（四）资格条件
（五）其他与项目有关的资料
五、文件的式样和签署
  1.报价文件需提交一正一副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。
  2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。
  3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件1： 


投标文件
（正本/副本）


项目编号：
项目名称：
投标人名称：
投标人法定代表人（或授权代理人）： 
联系电话：
二〇二X年X月X日

















目  录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。







































一、报价表
	项目名称
	采购 数量
	单价
	总金额
	预算单价    最高限价（元）
	预算    总金额（元）
	备注（须列明各项配置品牌）

	网络设备
	6
	　
	　
	6300.00 
	37800.00 
	　


































二、技术参数响应表
	序号
	产品名称
	配置需求
	单位
	数量
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	一、硬件设备
	　
	　

	1
	48口交换机
	1、交换能力：交换容量 432Gbps,三层包转发率≥ 166 Mpps；
	台
	6
	
	

	
	
	2、固定接口配置要求：至少48个自适应10M、100M、1000M的电口，≥4个10G SFP+ 端口；
	
	
	
	

	
	
	3、二层功能：最大MAC地址≥32K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像；
	
	
	
	

	
	
	4、三层功能：IPv4 路由表≥8K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由，VRF;支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF V3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等；                    
	
	
	
	

	
	
	5、组播协议：支持IGMP snooping v1v2v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等；
	
	
	
	

	
	
	6、可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复；
	
	
	
	

	2
	万兆单模光模块
	10GBASE-LR SFP+光模块，单模，1310nm，双LC，10KM
	个
	8
	　
	　

	二、线缆配件
	　
	　

	3
	2米光纤线
	电信级LC-LC，单模光纤线
	条
	12
	
	

	4
	15米光纤线
	电信级LC-LC，单模光纤线
	条
	12
	
	

	三、实施要求
	　
	　

	5
	投标人须根据采购人情况出具48口交换机与万兆单模光模块的实施方案并与采购人确认后进行配置和安装，48口交换机按需求加入综合运维管理系统，完全兼容综合运维管理系统。接入层网线按需接入48口交换机相应端口。
	
	



注：
（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料；
（3）在备注栏注明响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。


























三、商务需求响应表

	序号
	商务需求
	响应情况
	差异说明（如有）

	1
	履约期限：自合同签订之日起7个工作日内。
	
	

	2
	服务地点：眉山市妇幼保健院。
	
	

	3
	质保期：≥1年
	
	

	4
	付款方式：项目达到验收条件采购人验收合格后，中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容开具齐全、正确、规格型号与合同保持一致，采购人收到发票30个工作日内预付合同总金额的90%，验收后一年在收到中标供应商等额发票后30个工作日内支付合同总额的10%。
	
	

	5
	验收标准：按照需求实施完成且运行稳定满1个月。
	
	

	7
	服务要求：提供现场安装服务，确保设备按照最佳实践进行配置和安装。提供7x24小时技术支持服务，通过电话、邮件和远程协助解决技术问题。提供为期3年的保修服务，包括硬件故障修复和更换。定期提供设备固件和软件更新，确保设备性能和安全性持续优化。提供设备使用和管理的培训课程，帮助客户了解设备的功能和操作。提供设备的定期检查和维护服务，确保设备长期稳定运行。快速响应设备故障，提供及时的维修和替换服务。提供网络设计和优化建议，帮助客户提升网络性能。针对客户提出的具体问题，提供专业的解决方案和建议。


	
	


四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件






（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



                                             （投标人公章）
                                              年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（三） 法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
眉山市妇幼保健院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）投标函（格式）
投标函
眉山市妇幼保健院：
我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。


（投标人公章）                
年    月   日







（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函
眉山市妇幼保健院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.截止响应文件提交时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日

五、其他与项目有关的资料
（一）业绩证明
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
投标人须逐一填列表格内容，并提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件





(二)其他

