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注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、项目基本信息

（一）项目基本情况及报价
1.1综合报价
	项目编号
	项目名称
	项目预算
	项目限价
	报价
	备注

	FY2026030
	胸部CT智能辅助检测软件服务
	5万元/年
	5万元/年
	
	


报价说明：

1.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.本项目将签订3年服务合同
二、技术参数响应表

	序号
	技术需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	胸部CT智能辅助检测软件服务：

（1）工程师每季度一次的现场巡访，检查软件运行日志、硬件环境等，现场解决院方各种问题，每季度定期例行巡检维护并提供巡检报告；

（2）系统运行期间，中标人须为采购人免费培训1-2名系统维护人员， 达到相当的维护水平(能解决80%以上的故障)；

（3）服务要求：支持7*24小时电话、远程网络、现场等服务，解答采购人在使用中遇到的系统问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；维护期内故障响应时间不超过30分钟，需上门维护在4小时内到达现场，紧急情况2小时内到达现场。

（4）重大技术问题，最迟1个工作日内修复，以确保系统的正常运行；

（5）专属QQ/微信服务群：包括中标方项目经理、所有工程师和售后服务人员，相关厂家技术人员，共同为院方提供优质及时的在线服务；

（6）远程在线诊断和故障排除：对于电话咨询无法解决的问题，我方工程师经院方授权通过电话远程登录到院方网络系统进行免费的故障诊断和故障排除，因程序错误产生的问题，修改费用由成交供应商承担；

（7）在维护质保期内如果产品技术升级，及时为医院提供免费升级服务，定期为客户提供适应性需求修改；

（8）如遇机房搬迁，提供售后的搬迁服务费用由成交供应商承担。
	
	

	2
	服务满足功能明细：

一、肺结节筛查功能

序号
技术规格和服务要求
1

肺结节产品性能
1.1

投标产品在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到100%（提供发表于正式期刊的文献证明等材料）

1.2

产品能够在LDCT影像中，辅助低年资医生实现对血管粘连型肺结节(JVPN)的有效检出。（对肺门旁JVPN检出率＞94%、对肺中央区JVPN检出率＞96%、对＜5mmJVPN检出率＞95%）（提供发表于正式期刊的文献证明等材料）

2

肺结节基础阅片功能
2.1
具备图像放大与缩小功能
2.2
具备图像窗宽窗位的调整功能
2.3
具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能
2.4
具备自定义预设图像窗宽窗位自功能
2.5
具备长度测量、角度测量等多种图像测量方式
2.6
具备闭合曲线测量功能（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形）
2.7
具备自定义测量功能（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形）
2.8
具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签
2.9
具备按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度： 0.5倍、1倍、1.25倍、1.5倍、2倍、3倍
2.10
具备图像放大镜功能
2.11
具备四角信息显示/隐藏功能
2.12
具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前CT值等）进行自定义配置
2.13
具备轴位图像反色显示功能
2.14
具备恢复设置功能
2.15
具备多视图窗功能，窗口布局不少于 16种
2.16
具备双窗纵隔窗对比功能，同时显示肺窗、纵隔窗的结节影像
2.17
具备多视图窗联动操作，包括移动、缩放、窗宽窗位、滚动4种操作，支持所需联动操作的自定义选择
3

肺结节病灶增强显示功能
3.1
具备自动显示医学图像中的病灶，并用标记框框选的功能。标记框支持显示和隐藏
3.2
具备将所有检出的肺结节以列表形式展现在界面上的功能
3.3
具备自动分析结节性质信息（钙化、实性、纯磨玻璃、混合磨玻璃、疑似肿块、胸膜、叶间裂）的功能
3.4
具备自动分析结节长径数据和平均径数据；自动分析结节体积数据、结节密度数据、结节位置信息（肺叶/肺段位置）的功能
3.5
具备多平面重建(MPR)功能，方便在不同角度上观察同一结节病灶。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转
3.6
具备最大/最小密度投影（MIP/MinIP）重建功能，并支持轴位、矢状位、冠状位保持同步。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转
3.7
具备结节排序功能，应该包括按层面数，结节类型，长径大小，良恶性，左右肺不同排序方式
3.8
具备结节筛选功能，应包括结节类型，长径大小。且具备多条件组合筛选，以满足特殊筛选需求；并按照结节大小，有选择地隐藏和显示感兴趣的结节
3.9
具备一键式点击实现检出结节病灶的放大，移动及测量的功能，提高工作效率
4

肺结节辅助诊断功能
4.1
自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数超1200种（提供功能截图）
4.2
自动生成结节密度直方图。并在轴位图上用不同颜色展示结节实性成分和非实性成分区域。实性/非实性成分阈值可调整
4.3
自动给出结节表征:支持29种表征类别，包括：结节形态：规则、不规则边缘：分叶、毛刺、光滑、棘状突起、边缘模糊内部结构：空泡征、囊状结构、空洞、伴钙化、脂肪、混杂密度、牛眼征、空气新月征邻近结构：卫星灶、胸膜凹陷、胸膜牵拉、胸膜侵犯、血管包被、血管集束、血管推移、血管穿行、血管增粗、血管模糊、支气管截断征、支气管扩张、支气管推移、充气支气管（提供功能截图）

4.4
具备自动对新增结节所在层面逐层生成标记框标记的功能
4.5
具备对新增结节自动分割，并自动逐层标记新增结节轮廓的功能
4.6
具备自动生成新增结节病灶卡的功能，并自动分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息
4.7
具备新增结节轮廓增大调整功能。支持手动增大已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息
4.8
具备新增结节轮廓缩小调整功能。支持手动缩小已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息
4.9
具备新增结节自动生成描述信息的功能，描述内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等
4.10
具备通过对CT单层图像局部区域框选自动新增结节，并自动生成该结节密度直方图的功能
4.11
具备新增结节信息自动添加至图文报告的功能，自动添加内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等
4.12
具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到诊断报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可实现在诊断报告栏的同步修改
4.13
具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到图文报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可以实现在图文报告的同步修改
4.14
具备新增结节自动归档功能，支持自动将新增结节的关键层面图像及结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息自动分析并归档的功能
4.15
具备新增结节也可自动新增到靶重建模块中并支持显示和操作的功能
4.16
具备自动调取患者历史影像数据，无需手动输入，实现前后片联动，对比分析结节历史影像表现，直观显示结节变化等信息的功能
4.17
具备本地上传患者历史数据，并与患者当前影像对比的功能
4.18
当前后片功能开启时，点击任一结节，可自动分析结节前后片的长短径、体积、CT值（最大、最小值）的变化，生成体积趋势预估图、密度分析图并自动计算倍增时间
4.19
当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的结节实性部分占比变化、结节表征变化、结节质量变化、结节标准差变化等信息
4.20
内置AI智能数据库，根据当前浏览影像，AI自动提供类似影像特征的图像，每个当前病例至少可匹配5例相似病例。相似病例具备病灶相似度百分比、结节实性占比和病理信息描述，用于辅助当前病例诊断与教学
4.21
同时支持Brock、Mayo肺癌风险评估模型，结合患者年龄、性别，合并肺癌家族史与肺气肿史，评估结节的恶性概率
4.22
具备“加入随访”功能，具备将随访结果一键加入患者随访管理系统
4.23
具备在随访系统中查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录
4.24
具备在随访系统中生成Recist疗效评估建议，提供给医生作为参考
4.25
具备病例收藏功能，且收藏列表支持批量修改和批量删除，并有单独控件
5

肺结节结构化报告功能
5.1
具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作
5.2
提供不少于10种随访指南（至少包括NCCN指南，RADS指南，Fleischner指南，中国专家共识指南，亚洲共识指南、中国县域指南、中国肺癌筛查标准、ACCP指南、亚太指南、《中国肺癌低剂量CT筛查指南（2023）》 ）
5.3
在产品界面的“诊断报告”栏处，可直接选择至少12种诊断报告模板，已生成的诊断报告内容会根据模板选择自动调整
5.4
图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片
5.5
图文报告可以以报告或dicom格式回传至PACS
6

肺结节胶片功能
6.1
具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局
6.2
具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像
6.3
具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局
6.4
具备新增或删除胶片功能
6.5
具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作
6.6
具备将带有AI标记或手动标记的图像加入胶片
6.7
具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP等多种序列的任意层面图像
6.8
具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识
6.9
具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域
6.10
具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等
6.11
具备胶片归档功能。以DICOM格式将胶片打印排版状态的图像推送至 PACS 存储
二、胸部骨折筛查功能

序号
技术规格和服务要求
1

骨折分析产品性能
1.1
产品对肋骨骨折具有良好的检出性能
1.1.1
对新鲜肋骨骨折的检出灵敏度≥95%，准确度≥91%（提供SCI期刊正式发表的多中心验证文献证明）
2

骨折分析辅助检出功能
2.1
具备自动检出胸部骨骼可疑骨折病灶，并自动提示骨折位置信息（前／后，左／右位置）的功能
2.2
具备在右侧导航栏显示病灶所在层面位置的功能
2.3
具备将所有检测出的可疑骨折病灶以列表形式展现，并自动提示骨折分类信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）的功能
2.4
支持自动提示骨折性质信息，包括至少7种类型：新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、其他骨折
2.5
具备病灶排序功能。提供按病灶层面数和左右肋的病灶排序
2.6
自动生成指定病灶骨折轴位局部动态图
2.7
自动生成指定病灶骨折VMIP局部动态图
2.8
每个病灶的轴位局部动态图和VMIP局部动态图都不少于12张
3

骨折分析结构化报告功能
3.1
具备结构化报告一键复制功能
3.2
具备诊断报告栏一键清空功能
3.3
具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作。
4

骨折分析胶片功能
4.1
具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局
4.2
具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像
4.3
具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局
4.4
具备新增或删除胶片功能
4.5
具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作
5

肋骨分析功能
5.1
支持基于胸部CT图像的体渲染VR重建功能，且体渲染重建图像支持任意方位旋转
5.2
支持胸部骨骼不同部位VR重建的单独显示：左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的VR图像，且重建图像都支持任意角度旋转
5.3

具备在VR图像上显示肋骨计数的功能。鼠标移动到VR图像的肋骨上，自动显示该肋骨的计数号
5.4

具备肋骨自动CPR重建功能，并提供拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种
三、冠脉非门控钙化积分智能辅助分析功能

1

冠脉钙化积分分析与报告功能
1.1
具备冠脉钙化积分自动分析功能。提供钙化积分数值和风险评级。有风险提示时，自动跳转钙化灶最大的层面并显示相关信息
1.2
具备在CT影像纵隔窗分割出钙化区域的功能
1.3
具备自动生成钙化评分表的功能，包含左主干、左回旋支、左前降支、右冠状动脉和总体的容积、等效质量和Agatston积分
1.4
具备提示默认钙化的阈值和矫正因子，并能够在后台对这两个值进行配置的功能
1.5
具备根据Agatston积分的结果自动生成钙化积分风险曲线图的功能
1.6
具备一键点击自动生成单独的图文一体结构化报告的功能，报告内容包含钙化积分、风险曲线图、钙化灶定位图和健康建议，该报告同时支持下载及打印

	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	服务期限：3年。
	
	

	2
	服务地点：眉山市妇幼保健院
	
	

	3
	付款方式：

中标方应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确。

服务费每年结算一次，中标方应在服务期满一年后的【7】日内向院方提交院方付款申请、本年度的运维报告及院方要求的其他付款资料，院方确认无误且收到中标方开具的等额、合法有效的增值税普通发票后15日内支付本年度合同金额。中标方未开具发票或其他付款资料或发票、付款资料不符合约定的，院方有权迟延付款且不承担任何违约责任。

院方向中标方指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，若因中标方原因（包括但不限于账户被注销、被冻结、未在变更账户信息前【2】日内书面通知院方等）导致费用逾期达到或无法达到中标方指定收款账户的，由中标方承担由此产生的一切后果和损失，院方不承担任何违约责任。
	
	

	4
	保密要求：

中标方应当对合同内容及履行合同期间知悉或获取的院方商业秘密、客户信息、患者信息、技术资料及其他未公开信息等履行保密义务，未经院方书面许可，中标方不得以任何方式使用（履行合同义务时除外）或向第三方泄露，否则，中标方应赔偿院方由此遭受的全部损失。合同项下中标方保密义务长期有效，不因合同终止、解除而失效。
	
	

	5
	服务方式及内容：

1、中标方进行服务时应填写服务记录一式【2】份，院方【1】份，中标方【1】份，服务记录应准确、完整，详细记录服务情况、故障现象、处理过程及结果。中标方最迟应当在完成服务后【30】日内向院方提交服务记录，并由甲乙双方签字确认。

2、中标方在服务过程中更换的材料、设备和配件等应为原厂全新。

3、服务期间包含但不限于日常运维、BUG处理、功能修改、系统对接、运维报告、软件使用授权、安装调试、与第三方对接、三年的维保及升级等。
	
	

	6
	双方权力与义务：

1、院方有权对中标方服务进行监督、检查并提出建议、意见，中标方应在院方要求的时间内回复并提供书面改进方案（加盖公章）并及时进行整改，院方有权根据检查及整改情况核减服务费用。

2、院方有权要求中标方将其服务人员的劳动合同、社会保险缴纳记录、身份证明、岗位任职资格证等相关资料复印件并加盖公章后交院方备案，院方有权撤换不合格的服务人员，中标方在接到院方通知后应立即更换，并保证更换人员的资质与能力不得低于被更换人员。

3、若院方的设备不再使用，可提前一个月通知中标方终止对该设备继续提供维护保养服务，并无需支付未履行部分费用，且院方无需承担任何违约责任。

4、院方应当为中标方提供维修保养所需的工作环境及相关资料，并做好配合工作。

5、中标方的维修保养服务达不到合同约定的维修保养标准或院方要求的，院方有权拒绝在服务记录上签字。

6、中标方完全适当履行合同义务的，院方应按合同约定向中标方支付服务费用。

7、若中标方被列入失信名单，院方有权解除合同且不承担任何违约责任。

8、中标方应当具备履行合同所需资质、技术、条件和能力，并指派符合要求的人员为院方提供服务服务。

9、中标方承诺提供的全部服务、配件、零部件、材料等均不存在任何侵犯第三方知识产权及其他任何合法权利的情形，否则，引起第三方侵权指控的，中标方应负责解决处理，在【2】日内向院方支付服务期内已产生的服务费总额的30%的违约金，并赔偿院方由此遭受的全部损失。

10、中标方应当为院方提供服务设备日常操作、维护及常见故障处理的咨询，并提供相关资料或信息。

11、服务服务期间如需更换配件，中标方为院方提供的配件必须为设备同品牌原装全新正品，替换下的旧件应如数交还院方。如中标方无法提供原厂全新配件的，应当向院方提供加盖中标方公章的情况说明，经院方书面回函（加盖院方公章）确认同意后方能进行更换，否则，院方有权解除合同，中标方应当向院方支付服务期内已产生的服务费总额的【30】%的违约金，并赔偿院方全部损失。未经院方书面回函（加盖院方公章）确认同意，中标方擅自进行更换的，中标方应自行承担全部费用，并赔偿院方全部损失。院方书面回函同意更换的，中标方须保证更换的配件功能性能和技术指标不低于原件或与原件相近。若更换配件的费用由院方承担的，中标方有义务提供报价供院方参考及书面确认，其报价不得高于设备的生产商或其授权的代理商提供的报价。

12、因中标方人员操作不当、未按照相关技术标准提供服务或其他原因导致院方、院方人员或第三方人身财产损失、安全事故、设备损害或其他不利影响的，中标方负责解决处理，并赔偿院方、院方人员及第三方全部损失。

13、合同履行期内，中标方人员在履行合同义务时发生人身安全事故、财产损失及其他纠纷、后果的，由中标方自行负责解决处理并承担全部责任，院方不承担任何责任，若因此给院方、第三方造成损失的，中标方还应赔偿院方、第三方全部损失。

14、中标方进入院方现场的服务人员应当严格遵守院方相关工作管理规定。

15、中标方应当负责设备服务过程中产生的垃圾的清运工作。

16、未经院方书面同意，中标方不得将合同项下部分或全部权利义务转让给第三方。
	
	

	7
	变更、解除和终止：

1、除合同另有约定外，经双方协商一致，可以变更或解除合同，并应以书面形式确定。

2、因发生严重火灾、水灾、台风和地震或其他不可抗力因素致使合同无法继续履行的，受影响的一方应在事件发生后3日内提出书面申请并持政府有关部门出具的合法证明文件交由另一方后，可以终止合同，因不可抗力事件导致合同终止的，双方均不承担违约责任。

3、合同履行期内，院方不再使用合同项下全部设备或全部设备达到报废要求的，院方有权终止合同且不承担违约责任，双方据实结算服务费用。
	
	

	8
	违约责任

1、院方无故逾期支付货款的，且经中标方书面催告后仍未支付的，应以欠付款项为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向中标方支付逾期利息。

2、中标方有以下情形之一的，院方有权解除合同，中标方应退还已收取的全部价款，向院方支付合同总价的【30】%的违约金，并赔偿院方全部损失：

（1）因中标方或中标方人员原因造成安全事故的；

（2）未按约定及时提供服务服务或虚构服务记录的；

（3）擅自将合同的部分或全部权利义务转让给第三方的；

（4）提供虚假资质证明材料或在合同履行期内丧失履行合同合法资质、条件、技术或能力的；

（5）设备经中标方【2】次维修仍不能达到院方要求；

（6）合同项下服务设备开机率达不到合同约定标准的；

（7）法律法规规定或合同约定的其他情形。

3、中标方服务服务过程中存在巡检次数不够、服务标准不符合要求等情况，院方有权要求中标方支付合同总价3%/次的违约金，并赔偿由此给院方造成的全部损失。

4、中标方人员在提供服务服务过程中影响、妨碍院方、院方人员正常运营和工作的，应向院方支付1000元/次的违约金，并赔偿由此给院方、院方人员造成的全部损失。

5、中标方违反合同约定的其他义务的，院方有权要求中标方限期更正并支付合同总价款【3】‰的违约金，中标方拒不更正或累计违约达到【2】次的，院方有权解除合同，中标方应向院方支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿院方全部损失。

6、合同项下中标方应向院方支付的违约金、赔偿金等，院方有权从任何一笔应付中标方款项及履约保证金（若有）中予以扣除，且无须征得中标方同意，中标方对此不持任何异议。

7、合同项下院方损失包括但不限于院方遭受的直接经济损失、预期可得利益损失以及院方为维护权益而支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、检化验费、交通费、食宿费等。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	


五、服务方案（根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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